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                                                           СОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ХВАЛЫНСК

ХВАЛЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	
	                   


Р Е Ш Е Н И Е
03  апреля 2024 года                                                                                    № 185
О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального образования город Хвалынск Хвалынского муниципального района Саратовской области от 29 марта 2013 года № 237 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования город Хвалынск Хвалынского муниципального района Саратовской области»
В соответствии с  пунктом 2 части 3, частью 3.1, частью 3.3 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Хвалынск Хвалынского муниципального района Саратовской области, на основании заявления Государственного казенного учреждения Саратовской области  «Управление капитального строительства» от 01.04.2024 № 01-01/852 «О  внесении изменений в правила землепользования и застройки  в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ», Совет муниципального образования город Хвалынск

решил:
1.  Внести в Приложение к решению Совета муниципального образования город Хвалынск от 29 марта 2013 года № 237 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования город Хвалынск Хвалынского муниципального района Саратовской области» следующие изменения и дополнения в статью 12.5 «Общественно-деловые зоны»:  

1.1. В таблице Индекса зоны О4 «Зона образовательных учреждений»  пункт 1 «Основные виды разрешенного использования»  дополнить    видами 

- «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка»;
- «Парковки, открытые автостоянки». 

1.2.  В таблице Индекса зоны   О4 «Зона образовательных учреждений»

в Раздел «Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» внести изменения согласно приложению.
2. Решение подлежит опубликованию в официальном печатном издании органов местного самоуправления Хвалынского муниципального района «Вестник», размещению на официальном сайте администрации Хвалынского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального 

образования город Хвалынск                                                         Р.А. Хамзин

                                                                                            Приложение к решению
                                                                                            Совета муниципального образования

                                                                                            город Хвалынск Хвалынского                 

                                                                                            муниципального района  
                                                                                            Саратовской области
                                                                                            от 03.04.2024 № 185
Индекс зоны О 4.

Зона образовательных учреждений.

	Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	4.


	Архитектурно-строительные 

требования 


	- Минимальный размер участка жилых домов, объектов обслуживания, гаражей определяется в соответствии с "СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*".
· Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м.

-
Минимальные отступы от красных линий до границ земельных участков – 3 м.
· Высота зданий – 12м. 
· Высота зданий:

· 1)
для малоэтажной многоквартирной застройки - до 4 этажей, включая мансардный;
· 2) для среднеэтажной жилой застройки - не выше 8 этажей.

· -
Высота хозяйственных построек – не выше 1 этажа.

· -
Процент застройки – не более 70%.

· -
Иные параметры – в соответствии с "СП 54.13330.2022. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. СНиП 31-01-2003".

· Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать, как правило, с отступом от красных линий. По красной линии допускается размещать жилые здания с встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения.

· Предприятия обслуживания, разрешенные «по праву застройки», размещаются в первых этажах выходящих на улицы многоквартирных жилых домов или пристраиваются к ним при условии, что входы для посетителей предприятий обслуживания размещаются со стороны улицы, и имеется достаточно места для автостоянок временного хранения автотранспорта.

· Планировочное решение застройки должно обеспечивать проезд автотранспорта ко всем зданиям и сооружениям, в том числе к домам, расположенным на приквартирных участках.

· Отделка фасадов зданий долговечными высококачественными материалами.

· Создание выразительной застройки, художественно-декоративных элементов малых архитектурных форм, покрытие дорог и тротуаров должны осуществляться с применением долговечных материалов, допускающих механическую чистку, уборку в процессе эксплуатации.

· Разработка специальных программ и проектов по поэтапной модернизации существующей застройки барачного типа.
· Открытые автостоянки и парковки в соответствии со СНиП 21.02-99 «Стоянки автомобильные».

· Рекомендованный уровень озелененности (% озеленения от общей площади объекта) территорий  техникумов и профтехучилищ – 45-50%.

· При проектировании и строительстве учитывать требования  СНиП 2.08.02-89* и проектов планировки.

· Параметры земельных участков - минимальная и максимальная площадь не нормируется.
-  Отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки     нормируется в соответствии с техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.



	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

	5.


	Санитарно-гигиенические и экологические 

требования


	· В соответствии с п.2.27 СанПиНа 2.2.1/2.1.1.1200-03, допускается размещать отраслевые учебные заведения в границах санитарно-защитных зон соответствующих        предприятий.

· Минимальное расстояние между учебными корпусами и проезжей частью магистральных улиц непрерывного движения – 50 м.












