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ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Благодатинского муниципального образования  Хвалынского муниципального района Саратовской области является документом, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Генеральный план разработан институтом ООО «СаратовзапсибНИИпроект - 2000» по заказу ООО «Научно-Проектный Центр Инженерно-Изыскательских Работ» в соответствии с договором субподряда  от 14.08.2012 г. № 08/2012.

Основанием для разработки генерального плана послужили:
· Положения статьи 9 Градостроительного кодекса РФ (ФЗ-190 от 29.12.2004г.);
· Положения закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ;
· Градостроительный Кодекс Российской Федерации, введённый в действие Федеральным Законом №191-ФЗ от 29.12.2004 г.;
· Положения закона Саратовской области «О регулировании градостроительной деятельности»;
· Земельный Кодекс Российской Федерации, введённый в действие Федеральным Законом №137-ФЗ от 25.10.2001 г.;
· Закон Саратовской области №78-ЗСО от 23.12.2004 г. «О муниципальных районах»;
· Закон Саратовской области №112-ЗСО от 29.12.2004 г. «О муниципальных образованиях, входящих в состав Хвалынского муниципального района»;
       Постановление Саратовской Областной Думы №10-346 от 23.04.2003г. «Об установлении границ Хвалынского района». 
· Техническое задание – приложение к муниципальному контракту.
Генеральный план – основной документ территориального планирования сельского поселения, нацеленный на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, обеспечения учёта интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
В системе документов, составляющих законодательную базу национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», документам территориального планирования муниципальных образований отведена важная роль. 
В них на основе комплексного учёта всех сторон жизнедеятельности муниципальных образований происходит определение территорий, предназначенных под те или иные виды градостроительной деятельности – проживание, производство, рекреацию, сельское хозяйство.
В генеральном плане определены следующие сроки его реализации:
-   исходный срок – 2013г;
- первая очередь генерального плана Благодатинского муниципального образования, Хвалынского муниципального района, на которую планируются первоочередные мероприятия до 2023 г.;
- расчётный срок генерального плана Благодатинского муниципального образования, Хвалынского муниципального района, на который рассчитаны все планируемые мероприятия генерального плана – 2038-2038г.г.;
- период градостроительного прогноза, следующий за расчётным сроком генерального плана Благодатинского муниципального образования, Хвалынского муниципального района, на который определяются основные направления стратегии градостроительного развития поселения – 2038-2043г.г.
Целью генерального плана является разработка комплекса мероприятий для сбалансирования развития Благодатинского муниципального образования  и его устойчивого развития как единой градостроительной системы.
Задачи разработки генерального плана:
· Проанализировать существующее положение территории;
· Выявить сильные и слабые стороны территории как единой градостроительной системы;
· Разработать прогноз развития территории;
· Разработать рекомендации и предложения по улучшению среды жизнедеятельности.
В основу разработки проекта генерального плана положен основной методологический принцип рассмотрения территории как совокупности четырёх систем – пространственной, социальной, экологической, экономической.
Показатели развития хозяйства, заложенные в проекте, частично являются самостоятельной разработкой проекта, а частично обобщают прогнозы, предложения и намерения органов государственной власти Саратовской области, различных структурных подразделений Администрации района, иных организаций.
Проектные решения генерального плана Благодатинского муниципального образования, Хвалынского муниципального района, являются основанием для разработки документации по планировке территории поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки. Проектные решения генерального плана Благодатенского муниципального образования, Хвалынского муниципального района, на период градостроительного прогноза являются основанием для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также производственных зон. Проект генерального плана состоит из основного раздела  - «Градостроительные решения» Пояснительная записка к проекту состоит 2-х томов Материалов по обоснованию проекта (Том 1) – «Современное положение. Комплексный анализ территории», (Том 2) – «Прогноз развития территории. Предложения по территориальному планированию» и  «Положений о территориальном планировании».
Работа выполнена следующими отделами института: 
Архитектурно-планировочный отдел;
Отдел газификации;
Отдел по водоснабжению и водоотведению;
Отдел теплотехники и вентиляции;
Отдел электроснабжения КИПиА;
Отдел охраны окружающей среды.

Авторский коллектив проекта:
С. Б. Щербакова – главный архитектор проекта;
А.А. Ормели – начальник архитектурно-планировочного отдела;
Д. Г. Змеев – начальник отдела  по водоснабжению, канализации и санитарной очистке;
Д.Е. Орлов  –  начальник отдела ЭС; 
В. В. Ушакова – главный специалист отдел ГС;
А. А. Алёшин – инженер I категории ООС;
Е. А. Желтова –  ведущий архитектор;
И. В. Котова –  ведущий архитектор;
Е. И. Гужова – инженер I категории, экономика;
С. А. Семёнов – ведущий инженер – землеустройство.

[bookmark: _Toc244414498]Графические материалы схемы разработаны с использованием САПР «AutoCAD». Проведение вспомогательных операций с графическими материалами осуществлялось с использованием ГИС «MapInfo», графических редакторов «Corel Draw», «Photoshop».
[bookmark: _Toc244414499]Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводилась с использованием пакетов программ «Microsoft Office Small Business-2003», «Open Office.org. Professional. 2.0.1».
[bookmark: _Toc244414500]При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью ООО «СаратовзапсибНИИпроект-2000».
1. [bookmark: _Toc344149102]Прогноз развития территории
1.1. [bookmark: _Toc244405521][bookmark: _Toc244407689][bookmark: _Toc244410150][bookmark: _Toc244411137][bookmark: _Toc344149103]Предпосылки развития территории муниципального образования
Главными факторами дальнейшего развития территории Благодатинского  муниципального образования являются:
- выгодное экономико-географическое положение, расположение в центральной части района, в удобной транспортной доступности от МО г. Хвалынск;
- производственный  и кадровый потенциал;
- потенциал инфраструктуры внешнего транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений;
- наличие достаточных земельных ресурсов при условии их разумного использования;
- развитие рыночной инфраструктуры;
- хорошая инвестиционная политика. 
Анализ показателей развития хозяйственного комплекса Благодатенского  муниципального образования за последнее время, при учёте социально-экономической ситуации в стране, позволяет высказать следующие предположения по перспективам развития территории  муниципального образования:
1. Отраслевая специализация производственного комплекса Благодатенского  муниципального образования относительно устойчива и нет оснований ожидать её принципиальных изменений;
2. Наличие земель относительно высокого качества в поселении и его окружении и потребности не только города Хвалынска, но и областного центра г. Саратова  – устойчивая основа пригородного сельского хозяйства. Однако, велика зависимость этого сектора экономики от общефедерального законодательства и федеральных решений по импорту сельскохозяйственной продукции в РФ;
3. Маловероятно ожидать значительного прироста численности трудовых ресурсов МО. В связи с сокращением механического притока населения и демографической структурой постоянного населения (в частности, с постарением населения) доля трудовых ресурсов поселения, вероятно, составит около трети его общей численности.
1.2. [bookmark: _Toc244405522][bookmark: _Toc244407690][bookmark: _Toc244410151][bookmark: _Toc244411138][bookmark: _Toc344149104]Демографический прогноз
Расчеты основных показателей демографических процессов на перспективу до 2036 года произвести на основе сложившихся в последние десятилетия сдвигов в динамике численности населения муниципального образования невозможно, так как не проводились соответствующие исследования. На основе динамики основных показателей воспроизводства населения Саратовской области можно предположить, что количество населения Хвалынского района будет убывать в среднем больше 0.5% в год.
Таблица 1.2.1.
Динамика основных показателей воспроизводства населения
	Демографические показатели
	Благодатинское МО

	Число родившихся человек

	2009
	9

	2010
	9

	2011
	4

	В т.ч. на 1000чел. населения

	2009
	8.2

	2010
	8.3

	2011
	3.9

	Число умерших

	2009
	17

	2010
	19

	2011
	13

	В т.ч. на 1000чел. населения

	2009
	15.5

	2010
	17.2

	2011

	 Естественный прирост (убыль)

	2009
	-12

	2010
	-10

	2011
	-9

	В т.ч. на 1000чел. населения

	2009
	-10.9

	2010
	-9.6

	2011
	-8.8



Характеристика существующей демографической ситуации и прогноз численности населения поселения  на расчетный срок производились на основе предоставленных данных по численности населения поселения и его  населенных пунктов на начало 2012 года, а также сведений о естественной и механической динамике и изменении половозрастной структуры населения. 
Демографическая ситуация. Прогноз численности населения.
Современное состояние и основные тенденции демографической ситуации, сложившейся в поселении, прослеживаются в таблице, представленной ниже.
Таблица 1.1.2.
Возрастная структура населения Благодатинского МО 
	№ п/п
	Показатели
	Ед.изм.
	2011г.

	1
	Трудовое население
	чел.
	663

	2
	Моложе трудоспособного населения
	чел.
	73

	3
	Старше трудоспособного возраста
	чел.
	285


Прогнозирование численности населения до 2032 г. и оценка численности населения по состоянию на 2012 г. для муниципальных образований, входящих в состав Хвалынского МР, осуществлялось на основе следующей методики.
Базовым периодом для прогнозирования численности населения является 2011 г. Прогнозирование общей численности населения осуществлялось по модели, отражающей линейную функциональную зависимость общей численности населения от показателей естественного движения населения. Расчет численности населения на определенный период производился по формуле:

, где
x - год, на который производится расчет, 
Nx - общая численность населения в год «х»,
N0- общая численность населения в 2011 г.,
b - ежегодное число родившихся в поселении,
d - ежегодное число умерших в поселении.


N2022=1020+(2032-2011)(8-16)=860
 Как показывает расчёт, население должно уменьшаться на 0.01% в год. 
Опираясь на произведённые расчёты динамики численности населения, его рождаемости и смертности с учётом миграций на примере населённых пунктов Саратовской области, можно сказать, что очевидным можно считать:
-прогнозируется рост удельного веса детей до 2020;
-резко возрастёт численность и удельный вес лиц в пожилом возрасте;
-произойдёт резкое «постарение» трудовых ресурсов  наряду с уменьшением их численности.
Принимая во внимание произведённые отводы под жильё, выполненные проекты и намерения администрации Благодатинского МО, а также существующие плотности кварталов жилой застройки, можно рассчитать население МО в целом: 
- население, проживающее в населённых пунктах поселения, существующее – 1.02 тыс. чел. (плотность населения 0.07 чел/га);
-  население проектное, 1-я и  2-я очередь,  (исходя из плотности  0.08 чел./га – 1.0 и 1.0 тыс. чел;
Таким образом, население, проживающее на территории Благодатинского МО, в конце расчётного срока может составить 1 тыс. человек. Надо добавить, что часть этого населения (это учесть невозможно) составит население «второго жилья».
В соответствии с «Прогнозом развития демографических ресурсов территории Саратовской области» по материалам «Схемы территориального планирования Саратовской области» миграционный прирост населения  стабилизировался на уровне 1%.
Согласно «Прогнозу…», рост населения будет обеспечен, прежде всего, за счет внешней и внутренней миграции, удовлетворяющей возрастающие потребности городских поселений  и центров поселений в трудовых ресурсах. Благотенского МО как «точка» роста на основе территориальных  и рекреационных функций, перспективное поселение, также получит абсолютный прирост численности населения.
Таким образом, численность населения Благодатинского МО на первую очередь строительства и на расчётный срок  определится соответственно в 1.0 и в 1.0 тыс. человек.
1.2.1. [bookmark: _Toc244405523][bookmark: _Toc244407691][bookmark: _Toc244410152][bookmark: _Toc244411139][bookmark: _Toc344149105]Демографическая ситуация. Прогноз численности населения
Современное состояние и основные тенденции демографической ситуации, сложившейся в районе, прослеживаются в таблице, представленной 1-м томе «Обоснования……»
Рассматривая демографические проблемы Муниципального образования, надо признать их взаимосвязанность и прямую зависимость  от проблем районного центра. Так как всё поселение развивается под влиянием близости от  г. Хвалынска, причём без чётко разработанной программы, регламентов и ограничений и, можно сказать, в условиях «дикого» рынка, то демографический прогноз практически «вытекает» из схемы функционального зонирования территории, естественно, с учётом планировочных ограничений.
Для оценки потребности поселения в ресурсах территории и инженерного обустройства поселения может рассматриваться численность населения в 2 тыс. человек. 
Поскольку демографический прогноз дан только с учётом оценки части резервных территорий под размещение жилых кварталов, а МО обладает значительным земельным потенциалом, в решениях генерального плана даны предложения по размещению жилых и других территорий за расчётный срок.
Выводы
1. Демографические процессы, происходящие в поселении, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве населённых пунктов  России с преобладанием русского населения – происходит старение населения, сокращение доли молодых возрастов, наблюдается естественная убыль населения.
Указанные особенности структуры населения следует учитывать в сфере социального обслуживания.
2. Прослеживается отрицательное изменение показателей рождаемости: от 8.9 человек на 1 тыс. жителей в 2007 году до 5 человека на 1 тыс. жителей в 2011 году.
4. Целесообразно учитывать в генеральном плане Благодатеинского МО наличие населения  «второго жилья» как специфическую «демографическую нагрузку» на инфраструктуру МО.
5. При оценке численности населения МО (по материалам «Схемы территориального планирования Саратовской области», оптимистический прогноз) следует иметь в виду, что по прогнозу численности населения Госкомстата России численность населения области к 2030 г.  может не уменьшиться, а территориальный и ресурсный потенциал области имеет коэффициент 1.5 роста населения.
6. За период 2012-2016 года сохраняется тенденция прироста численности трудовых ресурсов за счёт вступления населения трудоспособного возраста в трудовую деятельность. На более поздний период указанный прирост может быть обеспечен, в основном, за счёт механического притока.
1.3. [bookmark: _Toc244405524][bookmark: _Toc244407692][bookmark: _Toc244410153][bookmark: _Toc244411140][bookmark: _Toc344149106]Прогноз развития экономики муниципального образования
[bookmark: _Toc244405525][bookmark: _Toc244407693][bookmark: _Toc244410154][bookmark: _Toc244411141]Как объект прогнозирования развития экономической системы Благодатинского муниципального образования характеризуется рядом специфических особенностей, в частности:
- монофункциональной структурой экономики с доминированием сельского хозяйства;
- достаточно выраженными интеграционными связями с районным центром – г. Хвалынском;
В отраслевой структуре промышленного производства поселения не прогнозируется резких изменений на расчетную перспективу. Как и в настоящее время, предпочтение стоит отдавать сельскохозяйственному производству, что, собственно, предусматривается рекомендациями схемы территориального планирования Хвалынского района. 
Основными проблемами и направлениями развития хозяйства Благодатинского  МО являются:
· Развитие сельского хозяйства и создание рабочих мест на базе КФХ и ИП сельского хозяйства в МО;
· Развитие непроизводственной сферы.
В то же время, нестабильность и непредсказуемость социально экономической ситуации в стране, отсутствие на федеральном уровне стратегических разработок по основным направлениям развития Российской Федерации и её субъектов не позволяют оперировать сколько-нибудь аргументированными количественными показателями и этапами реализации представляемых в работе предложений.
Очевидно, что в сложившейся ситуации поступательная динамика вероятна лишь в условиях целенаправленного жесткого управляющего воздействия на основные направления развития хозяйственной деятельности и использования территории на областном уровне. Для такого развития представляется необходимым использование в той или иной степени на разных временных этапах всех имеющихся ресурсов территории и привлечение в максимально возможной степени финансовых ресурсов разных форм собственности, а также "эффективных" инвесторов для реализации хозяйственных новаций.
Возможные направления и масштабы развития хозяйственного комплекса района определяются, по мнению авторского коллектива, следующими блоками факторов:
· сложившийся социально-экономический потенциал, природно-экологические ресурсы и ограничения развития территории;
· демографический потенциал, условия его "удержания" на территории района, возможности пополнения трудовых ресурсов за счет внешней миграции;
· необходимость улучшения условий жизни и хозяйствования через развитие инженерно-транспортной инфраструктуры и сектора услуг на уровне требований XXI века.
Основой устойчивого и безопасного развития среды жизнедеятельности на территории поселения  должно стать совершенствование и  развитие инженерно-транспортной инфраструктуры, а также система мер по охране окружающей среды и предотвращению чрезвычайных ситуаций.
Земельно-ресурсный потенциал оценивается как один из важнейших факторов возможного развития жизненного пространства и среды обитания населения.
Таким образом, перспективными направлениями в развитии экономики является возобновление и расширение сельскохозяйственного производства с дальнейшим развитием льноводства, расширением производства и налаживания рынков сбыта готовой продукции. Торговля,  бытовое обслуживание, сервис, в том числе придорожный и туристический  – относятся к частному сектору экономики, поэтому предложения по их развитию диктует рынок (таблица 1.3.1).
Таблица 1.3.1
Основные перспективные направления развития экономики МО 
	Название
	Адрес
	Профиль
	Количество работников
	Перспективные направления развития

	Предприятия АПК
	-
	сельскохозяйст-венный
	-
	Развитие производств, налаживание рынков сбыта сельхозпро-дукции

	Фермерские и личные подсобные хозяйства
	-
	сельскохозяйст-венный
	-
	Развитие производств, налаживание рынков сбыта сельхозпро-дукции

	Магазины 
	все населённые пункты
	Торговля
	5
	Увеличение торговых площадей

	Развитие туризма и обслуживания
	с. Сосновая Маза
	непроизводственный
	-
	Развитие новых функций экономики



По основному сценарию развития в экономике Благодатенского муниципального образования на расчётную перспективу коренных преобразований в отраслевой структуре хозяйственного комплекса не предвидится. Агропромышленная специализация будет приоритетным направлением на данном этапе развития сельского поселения. Она будет  основополагающей и на расчётную перспективу до 2036года. Но её дальнейшее развитие сопряжено с целым рядом серьёзных проблем, в числе которых можно выделить:
· Низкие объёмы производства;
· Низкая реализация сбыта готовой продукции;
· Высокая степень физического и морального износа основных фондов;
· Старение и дефицит квалифицированных кадров рабочих специальностей;
· Низкие заработные платы;
· Недостаток собственных оборотных средств;
Первоочередными направлениями в развитии, как сельского хозяйства, так и промышленности поселения, особенно на первом этапе обозначенного расчётного периода, рассматривается расширение и модернизация производства, увеличение объёмов выпускаемой продукции, налаживание связей по основным рынкам сбыта. Все мероприятия должны сопровождаться предварительной разработкой продуманной производственной программы, обоснованной маркетинговыми исследованиями и с обязательным учётом востребованности их продукции. Размещение нового промышленного производства на территории Благодатинского МО в настоящем генеральном плане не предусматривается. Большое внимание будет уделяться уже существующим производственным мощностям.
Кроме того, у сельского поселения, как уже отмечалось, имеются потенциальные возможности для развития непроизводственной сферы экономики -  географические, исторические и природные характеристики территории предполагают развитие туризма и разного уровня сервиса.
Однако, развитие непроизводственной функции относится  к коммерческому сектору, где трудно, а подчас и невозможно  давать прогнозы развития на долгосрочную перспективу.
2. [bookmark: _Toc344149107]Формирование целей территориального планирования
Главная цель территориального планирования Благодатинского муниципального образования:
Пространственная организация территории муниципального образования в целях обеспечения устойчивого развития территории.
Цели территориального планирования:
- Формирование территории поселения, как одного из полюсов роста экономики Хвалынского района;
- Повышение уровня жизни и условий проживания населения;
- Повышение инвестиционной привлекательности территории.
Задачами территориального планирования являются:
- Создание базы для стимулирования средствами территориального планирования и градостроительного зонирования территорий Благодатинского МО развития в развитый центр муниципального образования за счет опережающего развития экономической, культурной, транспортной составляющей;
- Обеспечение роста непроизводственного сектора в исторически сложившейся агропромышленной специализации;
- Модернизация производственного комплекса поселения за счет развития инновационного производства, развитие местной перерабатывающей промышленности;
- Оптимизация и дальнейшее развитие сети образовательных учреждений и учреждений здравоохранения;
- Новое жилищное строительство и реконструкция жилого фонда;
- Модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктуры;
- Формирование системы рекреационных территорий;
- Экологическая безопасность, сохранение и рациональное развитие природных ресурсов;
- Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты жилого и социального назначения, окружающую среду в рамках полномочий местного самоуправления.
Цели и задачи территориального планирования реализуются посредством осуществления органами местного самоуправления своих полномочий в виде определения перечня мероприятий по территориальному планированию, принятию плана реализации генерального плана, принятию и реализации муниципальных целевых программ. По проектным решениям генерального плана, осуществление которых выходит за пределы их полномочий, органы местного самоуправления выходят с соответствующей инициативой в органы государственной власти Саратовской области.
3. [bookmark: _Toc244405526][bookmark: _Toc244407694][bookmark: _Toc244410155][bookmark: _Toc244411142][bookmark: _Toc344149108]Предложения по территориальному планированию (проектные предложения генерального плана)
3.1. [bookmark: _Toc244405527][bookmark: _Toc244407695][bookmark: _Toc244410156][bookmark: _Toc244411143][bookmark: _Toc344149109]Развитие планировочной структуры муниципального образования
3.1.1. [bookmark: _Toc244405528][bookmark: _Toc244407696][bookmark: _Toc244410157][bookmark: _Toc244411144][bookmark: _Toc344149110]Установление границ населённых пунктов
Границы населенных пунктов, входящих в состав городского или сельского поселения, устанавливаются в генеральном плане соответствующего муниципального образования.
Граница Благодатинского Муниципального образования принята:
  Законом Саратовской области №112-ЗСО от 29.12.2004 г. «О муниципальных образованиях, входящих в состав Хвалынского муниципального района»;
   Постановлением Саратовской Областной Думы №10-346 от 23.04.2003г. «Об установлении границ Хвалынского района». 
В пределах границы содержится 24875 га (по данным обмеров опорного плана). 
В соответствии с предложениями по территориальному планированию за основу берется данная территория МО – 24875 га.
3.1.2. [bookmark: _Toc244405529][bookmark: _Toc244407697][bookmark: _Toc244410158][bookmark: _Toc244411145][bookmark: _Toc344149111]Приоритеты в развитии территорий муниципального образования
Определения приоритетов развития территорий поселения – одна из наиболее важных и сложных задач территориального планирования.
На основе комплексного анализа развития территорий поселения и учета существующих предпосылок пространственного развития в генеральном плане предложены следующие приоритеты в развитии отдельных территорий (на расчетный срок и перспективу).
1.Развитие центра МО – с. Благодатное формирование центра МО  в один из развитых центров Хвалынского  района; 
2.Освоение свободных площадок под размещение жилых территорий во всех перспективных населённых пунктах Благодатинского Муниципального образования:
-    Упорядочение  и дополнение кварталов усадебной жилой застройки;
3.  Упорядочение  производственных зон населённых пунктов  поселения, производственной зоны в с. Благодатное, ст. Возрождение, с. Нижняя Лебежайка, ж/д разъезд Вязовый Гай, п. Пограничный, проведение мероприятий по снижению негативного воздействия от производственного комплекса; 
- Восстановление и расширение сельскохозяйственного производства КФХ муниципального образования;
- Развитие непроизводственной сферы экономики;
-  Развитие исторического, экологического  и другого туризма;
-  Развитие малого предпринимательства;
- Развитие автосервиса.
4. Формирование рекреационных территорий:
-  Отведение выделенных территорий под устройство рекреационных зон, с учётом положений о Федеральном государственном учреждении «Национальный парк «Хвалынский»;
-  Устройство рекреационной зоны в пойме р.Терешка, в водоохранных зонах водных объектов.
5. Охрана исторического наследия – разработка проектов охранных зон  для объектов историко-культурного наследия, осуществление  проектных мероприятий. 
6. Организация коммунальных зон:
- Отведение выделенных территорий под размещение коммунально-складской зоны в районе существующей производственной зоны;
7. Усовершенствование дорожно-транспортного комплекса:
 - Реконструкция,  развитие  и упорядочение улично-дорожной сети населённых пунктов МО, решаемое в комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями, формирование транспортных связей между отдельными обособленными частями муниципального образования;
-  Планомерное увеличение протяженности автодорог с твердым покрытием, совершенствование системы магистралей; 
-  Развитие системы общественного транспорта:
- Упорядочение системы  автобусных маршрутов для связи с г. Хвалынском и упорядочение сообщения между населенными пунктами муниципального образования;
- Реконструкция автодороги общего пользования регионального значения Хвалынск - с. Возрождение.
- Строительство автодорог регионального значения с.Благодатное- ст.Возрождение, с. Благодатное - п. Пограничный - ж/д разъезд Вязовый Гай, с.Благодатное - с. Н. Лебежайка.
8. Формирование сети обслуживания населения в соответствии со ступенчатой моделью обслуживания:
-  Реконструкция  школы в  в с. Благодатное;
- Реконструкция детского сада в с. Благодатное;
-    Строительство нового торгово- бытового  общественного центра в с. Благодатное и других населённых пунктах МО;
- Строительство КБО в с. Благодатное;
- Устройство новых производств  и коммунально-складских зон в  производственных зонах, использование свободных производственных площадок  под инвестиционные площадки
9. Устройство спортивных комплексов внутрипоселкового и районного значения:
-   Строительство спортивного комплекса в с. Благодатное;
- Устройство спортплощадок – в общественном центре с. Благодатное, а также в остальных населённых пунктах поселения.
9. Развитие инженерной инфраструктуры и инженерной подготовки территории муниципального образования:
- Реконструкция существующих сетей с заменой изношенных участков; 
- Постепенный – в расчётный срок и далее на перспективу – переход на централизованное  снабжение питьевой водой  всех населённых пунктов МО; 
- Организация систем нормативного водоотвода с осваиваемых площадок;
- Строительство канализационных очистных сооружений и ливневой канализации, с внедрением технологии обеззараживания сточных вод методом ультрафиолетового облучения (УФО) в с. Благодатное
-   Замена металлических КТП на КТП закрытого типа.
3.1.3. [bookmark: _Toc244405530][bookmark: _Toc244407698][bookmark: _Toc244410159][bookmark: _Toc244411146][bookmark: _Toc344149112]Трансформация функционального зонирования
Территориальные ресурсы
С целью выявления территориальных ресурсов для развития населённых пунктов Благодатинского МО выполнен анализ территории, в процессе которого были учтены природные и экологические свойства территории, характер сложившейся планировочной структуры, а также социально-экономические и прочие факторы, определяющие параметры и перспективы развития муниципального образования.
Оценивались как непосредственно поселковые территории (в пределах застройки), так и прилегающие к ним территории, находящиеся в зоне влияния, притяжения, либо в сфере интересов самих территорий населённых пунктов.
Особое внимание уделено природно-экологическим и санитарно-гигиеническим, а также инженерно-геологическим условиям и ограничениям, представляющим определённые препятствия к осуществлению тех или иных функций (санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы объектов, границы I и II пояса ЗСО источников хозяйственно- питьевого водоснабжения, водоохранные зоны, леса и лесопосадки.
Одним из основных критериев выбора площадок реконструкции является относительная градостроительная ценность застроенной территории, которая выявлена путем пофакторной экспертной оценки привлекательности территории поселения. Под термином «привлекательность» подразумевается комплексное состояние и ресурсный потенциал отдельных фрагментов территории, определяющий уровень их благоприятности для проживания или привлечения инвестиций.
С этой целью проделан анализ территории по ряду факторов, влияющих на параметры и направление развития поселения, в том числе: природно-экологических, санитарно-гигиенических и инженерно-строительных условий, особенностей инженерного обустройства, характера современного использования территории.
В результате оценки выбраны наиболее предпочтительные по комплексу факторов площадки, на которых возможно размещение жилой и общественной застройки, расширения производственной зоны, устройство коммунальной зоны, а также территории, пригодные для организации рекреационных зон.
Комплексный анализ выявил порядка 18 га территорий, возможных для размещения нового капитального строительства, практически, на территориях всех перспективных населённых пунктов
Из общего количества земель все - территории, в основном свободные от застройки, но требующие в ряде случаев проведения мероприятий по инженерной подготовке территории, охране окружающей среды, инженерно-транспортному обустройству.
Территориальные ресурсы для размещения коммунально-складских предприятий определены как за счёт интенсификации использования существующих территорий, (что требует специальных дополнительных проработок), так и на свободных площадках.
На основе выбранных площадок рекомендовано территориальное развитие центра поселения, проектное функциональное зонирование и планировочная структура территории.
В основе трансформации функционального зонирования поселения лежат следующие главные предпосылки:
1) Необходимость обеспечения территории под реконструкцию и новое жилищное строительство с целью реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России»;
2) Необходимость обеспечить требуемую по социальным нормативам обеспеченность учреждениями социальной сферы, а также учреждениями обслуживания, находящимися в коммерческом спектре;
3) Происходящее из основных целей территориального планирования увеличение территорий, занятых под общественно-деловые функции для размещения общественных бизнес – структур;
4) Актуальность формирования системы непрерывных зеленых насаждений общего пользования;
5) Необходимость упорядочения размещения производственных и коммунально-складских предприятий в поселении;
6) Необходимость посредством функционального зонирования территории создать основу для сбалансированного градостроительного зонирования территорий (т.е. разработки правил землепользования и застройки).
3.1.4. [bookmark: _Toc244405531][bookmark: _Toc244407699][bookmark: _Toc244410160][bookmark: _Toc244411147][bookmark: _Toc344149113]Планировочная организация территории
Планировочная организация территории поселения исторически складывалась под воздействием следующих факторов:
- природно-ландшафтный каркас территории, образованный положением  главного населённого пункта поселения – с. Благодатное;
-  географическое положение – отдалённое  размещение центра поселения с. Благодатное от центра района – г. Хвалынска. 
3.1.5. [bookmark: _Toc244405532][bookmark: _Toc244407700][bookmark: _Toc244410161][bookmark: _Toc244411148][bookmark: _Toc344149114]Концепция территориального развития муниципального образования
Территориальное развитие муниципального образования рассматривается с позиций размещения капитального строительства, как на свободных, так и на застроенных землях населённых пунктов поселения (т.е. путем дополнений к  существующей застройке).
На свободных территориях в населённых пунктах муниципального образования, в основном, в центре МО предусматривается новое жилищное строительство – индивидуальное, с приквартирными участками,  а также комплексное развитие пром- и коммунальных территорий, социальной, инженерной  и транспортной инфраструктуры. При этом следует принимать повышение качества среды обитания, в том числе – улучшение архитектурного облика застройки населённых пунктов, более интенсивное использование территории и, как следствие, повышение ее инвестиционной привлекательности.
Базовыми принципами планирования территории муниципального образования являются:
- Реорганизация жилой среды, повышение её качества;
- Усиление взаимосвязи мест проживания с местами приложения труда;
- Усиление взаимосвязи между населёнными пунктами муниципального образования;
- Максимальный учет природно-экологических и санитарно-гигиенических ограничений; 
- Размещение производственных объектов преимущественно в пределах сформировавшихся производственных и коммунальных зон за счет интенсификации и упорядочения использования земельных участков, а также использование для этих целей наиболее инвестиционно привлекательных площадок с развитой инженерной инфраструктурой.
- Развитие коммунальных и коммунально-складских территорий на площадках, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям транспортной доступности.
3.1.6. [bookmark: _Toc244405533][bookmark: _Toc244407701][bookmark: _Toc244410162][bookmark: _Toc244411149][bookmark: _Toc344149115]Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры муниципального образования
Генеральный план предусматривает сохранение общего характера исторически сложившейся планировочной структуры муниципального образования и приведение отдельных ее элементов (транспортные связи, параметры застройки, развитие системы общественных центров) в соответствие с современными требованиями к организации жизненной среды населённых пунктов. Для целей планирования размещения капитального строительства  на территории муниципального образования инвестиционно привлекательными становится  не только территории центра муниципального образования – с. Благодатное, но и ст. Возрождение, с. Нижняя Лебежайка, ж/д разъезд Вязовый Гай, п. Пограничный.
Решениями генерального плана  меняются очертания границы  с. Благодатное – центра поселения, а также других населённых пунктов поселения – ст. Возрождение, с. Нижняя Лебежайка, ж/д разъезд Вязовый Гай, п. Пограничный. 
Территориальное планирование муниципального образования в соответствии с Градостроительным кодексом РФ предполагает деление его территории на функциональные зоны в зависимости от вида использования. В настоящем генеральном плане выделены следующие функциональные зоны:
- территории населённых пунктов; 
- земли сельскохозяйственного назначения;
- земли транспорта;
- земли водного фонда;
- земли гослесфонда.
- земли спецтерриторий;
-  особо охраняемые природные территории; 
3.1.6.1. [bookmark: _Toc344149116]Территории населённых пунктов
В предложениях по генеральному плану населённых пунктов муниципального образования  показаны существующие и проектные жилые зоны. 
Проектом не увеличиваются площади населённых пунктов Благодатное, Возрождение, Нижняя Лебежайка, Вязовый Гай, Пограничный.
Плотности жилого фонда брутто, используемые при усадебном строительстве, соответствуют нормам СНиП 2.07.-01.089 и составляют в зонах индивидуальной жилой застройки – 400 -1000 м кв/га.
Проектная площадь территорий населённых пунктов муниципального образования составит 284 га.
3.1.6.2. [bookmark: _Toc344149117]Земли сельскохозяйственного назначения
[bookmark: _Toc344149118][bookmark: _Toc244411152]Земли сельскохозяйственного назначения муниципального образования состоят из:
[bookmark: _Toc344149119]-  пашни – 16150 га;
[bookmark: _Toc344149120]- луга, пастбища, сенокосы – 3020 га.
[bookmark: _Toc344149121]Всего площадь земель сельскохозяйственного назначения составит 19170 га,  по данным обмеров опорного плана. 
3.1.6.3. [bookmark: _Toc344149122]Земли транспорта 
Земли транспорта муниципального образования состоят из:
-  территории железной дороги – протяжённость 13.8 км;
Территории автомобильных дорог – 22.4 км.
Всего площадь транспортных зон  муниципального образования составит 62 га.
3.1.6.4. [bookmark: _Toc244411153][bookmark: _Toc344149123]Зоны водного фонда
Зоны водного фонда муниципального образования представлены рекой Терешка и Саратовским водохранилищем и другими водоёмами муниципального образования. Они составляют  около 4728 га.
3.1.6.5. [bookmark: _Toc344149124][bookmark: _Toc244411154]Земли спецтерриторий 
К зонам спецтерриторий  отнесены территории, занятые кладбищами, Они составляют 11га.
3.1.6.6. [bookmark: _Toc244411158][bookmark: _Toc344149125]Зоны гослесфонда
Территории гослесфонда в пределах Благодатинского МО представлены, в основном, землями Национального парка «Хвалынский». Они составляют 1943га.
Из них существующие территории Национального парка «Хвалынский» составляют 107 га, а проектные (предлагаемые к включению) – 1411 га, 424 га составляют другие лесные насаждения.
Прочие территории занимают 139 га.
3.2. [bookmark: _Toc244407702][bookmark: _Toc244410163][bookmark: _Toc244411159][bookmark: _Toc344149126]Жилищное строительство
3.2.1. [bookmark: _Toc244407703][bookmark: _Toc244410164][bookmark: _Toc244411160][bookmark: _Toc344149127]Основные направления жилищного строительства
Проектом предлагают следующие принципы осуществления нового жилищного строительства.
· Комплексная реконструкция и  благоустройство существующих кварталов – ремонт и модернизация жилищного фонда; реконструкция инженерных сетей, улично-дорожной сети; озеленение территорий; устройство спортивных и детских площадок.
· Комплексность застройки новых жилых кварталов – строительство объектов социальной инфраструктуры параллельно с вводом жилья; организация торговых и обслуживающих зон.
· Строительство разнообразных типов жилых домов с учетом потребностей всех социальных групп населения, осуществление строительства социального жилья.
· Индивидуальный подход к реконструкции и застройке различных населённых пунктов поселения; переход к проектированию и строительству разнообразных типов жилых объектов, групп жилых домов, жилых кварталов.
· Формирование комфортной архитектурно-пространственной среды жилых зон; переход к более мягкому масштабу застройки.
· Улучшение экологического состояния жилых зон, вынос за пределы селитебных территорий ряда производственных, коммунальных и прочих объектов, снижение класса вредности предприятий, не подлежащих выносу. а также вывод транзитного и грузового автотранспорта.
Схемой территориального планирования Саратовской  области, утвержденной Правительством области в 2007г., предполагается развитие жилищного строительства в регионе в целом  в соответствии с нижеследующими базовыми положениями.
На период до 2012г. жилищное строительство в целом по области планируется вести в соответствии с базовыми показателями, определенными ОЦП «Обеспечение населения Саратовской области доступным жильем и развитие жилищного строительства на 2005 – 2010 годы», в т.ч. – достижение среднеобластного показателя жилищной обеспеченности в 30м2/чел.
На следующем этапе развития региона, в соответствии с положениями СТП, предполагается к 2015г. достижение жилищной обеспеченности в 30м2/чел., а к 2040г. – до 36.6м2/чел. При такой обеспеченности возможно достижение распространенного социального стандарта развитых зарубежных стран, когда количество комнат в жилом помещении для семьи К = (N+1), где N- количество членов семьи.
Основные критерии развития жилищного комплекса, заложенные областной программой, на местном уровне необходимо скорректировать в сторону увеличения, в соответствии с местными особенностями. Необходимо использовать сложившуюся благоприятную конъюнктуру на рынке жилья и стабильно высокий спрос для формирования более высокого по сравнению с заложенными областными показателями уровня жилищной обеспеченности населения.
В последующем стратегия развитие жилищного строительства в МО Благодатинское должна строиться на использовании благоприятных конъюнктурных факторов – близости к районному центру и наличию стабильного спроса на жилье со стороны жителей района и внутри региональных мигрантов. Это позволит несколько увеличить прогнозный уровень жилищного строительства в поселении по сравнению со среднеобластным.
Так как на территории  Благодатинского МО, всё время будет присутствовать население  «второго жилья», а также население, занятое  на предприятиях г. Хвалынска и п. Возрождение, определяющее жилобеспеченность,  исходя из собственных средств, то данные площадки можно рассматривать  частью только в качестве «спального»  района, без обязательных мест приложения труда.
 Отсюда, назначаемая величина жилобеспеченности, (средняя по области) как и общая площадь жилого фонда определены эмпирически, исходя из территориальных ресурсов поселения.
При прогнозируемом количестве населения в поселении достижение поставленных целей предполагает увеличение жилого фонда до 32.0 тыс.м2. Учитывая современное состояние жилого фонда (16 тыс.м2 по итогам 2011г., с вычетом площади ветхого и аварийного жилья) это потребует прироста за 20 лет в среднем в год 0.8 тыс. м2. 
 По отдельным этапам данного проекта этот показатель может дифференцироваться следующим образом (таблица 3.2.1.1):
Таблица 3.2.1.1.
	Годы
	За весь период
	В среднем за год

	I-я очередь строительства 2013-2023 гг.
	7тыс.м2
	0.7тыс.м2

	Расчетный срок 2024-2034гг.
	9 тыс.м2
	0.9 тыс.м2


Приведенные данные свидетельствуют о том, что достичь поставленной цели жилобеспеченности – (больше, чем 30.0м2/чел) можно только в случае ввода в эксплуатацию первой очереди – жилых домов в с. Благодатное, ст. Возрождение, с. Нижняя Лебежайка, ж/д разъезд Вязовый Гай, п. Пограничный. 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что если развитие жилищного сектора будет развиваться по заданному содержанию, это возможно из проведенного анализа, то предлагаемые результаты могут быть получены при соблюдении определенных условий:
·  Наращивание имеющихся мощностей строительных организаций и создание новых в условиях, в основном, г. Хвалынска;
·  Реорганизация и также наращивание мощностей промышленности строительных материалов;
·  Реализация инвестиционной программы и, как, следствие приток населения.
Скачок в объеме строительно-монтажных работ приведет к привлечению на рынок услуг больших мощностей подрядных организаций. В настоящее время отсутствуют современные методики, позволяющие определять зависимость между объемом жилищного и культурно-бытового строительства и мощностью строительной базы. При формировании столь высокого спроса на услуги подрядных организаций невозможно определить, на сколько быстро на рынке формируются соответствующие предложения и будет ли реализован данный проект в установленный срок.
Высокие объемы жилищного строительства повлекут за собой освоение под застройку более 15 га земель при размещении жилищного фонда в усадебной застройке. Необходимо на основе планомерно разрабатываемой градостроительной документации (проектов планировки и межевания) выделять площадки под реконструкцию в структуре поселения.
3.2.2. [bookmark: _Toc244407704][bookmark: _Toc244410165][bookmark: _Toc244411161][bookmark: _Toc344149128]Площадки жилищного строительства
Решения генерального плана по реорганизации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на комплексный градостроительный анализ территории: градостроительная, историческая ценность среды и фонда, его техническое состояние и строительные характеристики, распределение жилья по расчетным градостроительным районам, динамика и структура жилищного строительства.
Проектные предложения по реконструкции отдельных частей поселковой территории, сведенные на расчетный срок приведены в таблице 3.2.2.1.
Таблица 3.2.2.1
Показатели по планировочным районам.
	№ п/п
	Планировочный район
	Население, чел
	Жилищная обеспеченность

	
	
	
	существующая
	проектная

	1
	с. Благодатное
	650
	14.6
	32.0

	2
	остальное поселение
	350
	14.6
	32.0


Параметры жилищного и сопутствующего строительства на показанных выше территориях приведены в разделе 3.1.4 «Развитие жилых зон».
Принятые плотности застройки:
· Усадебная застройка при участках в 10 – 25 соток –  от 20 чел/га. 
3.3. [bookmark: _Toc244407705][bookmark: _Toc244410166][bookmark: _Toc244411162][bookmark: _Toc344149129]Совершенствование сети обслуживания территории объектами социальной инфраструктуры
Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания является важнейшей составной частью социального развития муниципального образования.
Статус муниципального образования обусловливает требования к перечню размещаемых на его территории общественных учреждений и объектов, предполагает развитие внутрипоселковой социальной функции, решающей задачи совершенствования внутрипоселкового  сервисного обслуживания с целью достижения качества жизни населения, соответствующего стандартам, принятым для поселений такого ранга.
Формирование и насыщение общественной застройки должно подчеркнуть имидж поселения, размещающегося  вблизи от районного центра, с целью создания благоприятного инвестиционного климата.
Процесс развития системы культурно-бытового обслуживания будет сопровождаться изменениями как качественного порядка – повышением уровня обслуживания, появлением новых видов услуг, снижением потребности в некоторых традиционных видах,  как качественного, так и количественного – разукрупнением учреждений и предприятий при увеличении общего количества рабочих мест для кадров, вытесняемых в условиях рыночной экономики из других сфер хозяйственного комплекса.
Это требует перестройки всей системы культурно-бытовой сферы:
- пересмотра нормативной базы с последующим ее использованием только как контролирующей;
- определение потребности нового строительства тех или иных видов обслуживания в соответствии со спросом и платежеспособностью населения.
Решение этих задач лежит на пути наращивания мощности всей системы услуг (рост объёмов, разнообразия, качества и доступности услуг) при изменении функциональной и территориальной организации.
Изменения в функциональной организации связаны с завершением процесса дифференциации сферы обслуживания на две системы: коммерческую и социальную.
Коммерческая – ориентируется на платёжеспособное население, обеспечивая максимальный по объёму и разнообразию набор услуг в соответствии со спросом.
Коммерческая сфера не поддаётся нормированию, поскольку развивается на основе конкуренции и в соответствии с законами рынка.
Социальная – ориентируется на всё население, в первую очередь на малообеспеченное, и должна обеспечивать гарантированный социальный минимум услуг.
Социальная сфера поддаётся нормированию, основанному на социальной статистике (учёт численности детей дошкольного и школьного возраста, частоты посещения медицинских учреждений и т. д.) и ориентируется на определённых этапах развития на социальные стандарты.
Следует отметить, что в новых экономических условиях сфера услуг является одной из приоритетных, поскольку достаточно привлекательна для вложения капитала и наиболее ёмка для занятости населения.
Таким образом, система культурно-бытового обслуживания будет функционировать и развиваться за счет смешанного финансирования – из личных средств населения, средств коммерческих структур и бюджетных средств.
Изменения в территориальной организации обусловлены необходимостью повышения комфортности среды проживания в части обеспечения достаточных по объёму и разнообразию услуг при минимальных затратах времени на их получение.
Эта цель достигается за счёт предлагаемого в проекте формирования иерархической системы центров обслуживания с определённым набором услуг разного типа и частоты пользования в центрах разных рангов (эпизодического, периодического и повседневного обслуживания).
В перспективный период потребность в новом строительстве учреждений обслуживания сохраняется и должна определяться в рамках разрабатываемых социальных программ муниципального, областного и федерального уровня.
Планируемый период развития муниципального образования  характеризуется ростом преимущественно качественных показателей, что повлечёт за собой следующие основные структурные сдвиги в организации обслуживания:
- изменения в соотношении первичных (стандартных) и высших форм обслуживания в сторону увеличения удельного веса высших форм обслуживания;
- изменения в пространственной организации системы обслуживания: рост доли учреждений общепоселкового значения;
- дальнейшее приближение к потребителю повседневного обслуживания, сокращение в связи с этим повседневных маятниковых передвижений при росте объёмов избирательных.
Поскольку численность населения Благодатинского МО имеет тенденцию к стабилизации, правильная организация системы учреждений культурно-бытового обслуживания в перспективе предполагает не только строительство новых учреждений, но и качественное переоборудование и улучшение старых учреждений (оснащение их новой техникой, современным оборудованием, обеспечение хорошо подготовленными кадрами).
Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни населения по основным сферам: образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и бытовое обслуживание.
3.3.1. [bookmark: _Toc244407706][bookmark: _Toc244410167][bookmark: _Toc244411163][bookmark: _Toc344149130]Учреждения образования
3.3.1.1. [bookmark: _Toc244411164][bookmark: _Toc344149131]Детские дошкольные учреждения
В томе I рассматривалась современная ситуация с обеспеченностью местами в ДДУ. Отмечалось, что в Благодатенском муниципальном образовании есть один детский сад -  ДДУ, а потребность в детских местах составляет 17 мест, при 75% охвате детскими местами. На расчетный срок  потребность в количестве детских мест составит 20 мест или 20 на 1тыс. жителей.
В таблице 3.3.1.1.1 приведена оценка в необходимости строительства детских садов в центре МО и в остальных населённых пунктах и предложения по их удовлетворению потребности в местах в ДДУ.
Таблица 3.3.1.1.1.
Потребность в местах ДДУ на расчетный срок и проектные предложения по удовлетворению мест в ДДУ.
	№ п/п
	Наименование планировочного района
	Потребность в ДДУ при 30 дет. м. на 1тыс.жителей
	Недостаток (-), избыток (+) в ДДУ с учетом существующих
	Потребность в ДДУ при 30 детей на 1тыс.жителей (проект.)
	Недостаток (-), избыток (+) в ДДУ с учетом существующих (проект)
	Предложения по размещению

	1
	с. Благодатное
	11
	+9
	20
	-
	рек.ция существ.

	2
	нас. пункты МО
	6
	-6
	10
	-
	рек. сущ.


Общая потребность в местах в ДДУ на расчетный срок составит 20 мест.
 Необходимо активно развивать внебюджетные учреждения дошкольного воспитания. В первую очередь это касается мини-детсадов вместимостью 10-15 человек. Такие учреждения могут располагаться как в специально построенных, так и в приспособленных малоэтажных зданиях. Также частными детскими садами возможно обеспечить и другие населённые пункты поселения. С целью снижения затрат муниципального бюджета на содержание детских садов, следует довести суммарную вместимость частных детских учреждений до 20% от проектной вместимости детских садов.
Представленные в таблице данные являются оценочными для определения приблизительного объема строительства детских дошкольных учреждений. При последующем проектировании на стадии проектов планировки необходимо производить расчет в соответствии с уточненными данными по фактической и проектной численности населения, а также в соответствии с нормами региональных нормативов градостроительного проектирования для более рационального распределения проектируемых учреждений по территории.
3.3.1.2. [bookmark: _Toc244411165][bookmark: _Toc344149132]Общеобразовательные школы
В исходный год численность детей школьного возраста составила 48 человек  или 50 чел. на 1 тыс. жителей.
На расчетный срок в соответствии с демографическим прогнозом предполагается 50 детей школьного возраста.
В условиях Благодатинского муниципального образования  нет необходимости строительства новой поселковой школы, так как количество школьных мест превышает прогнозируемое количество школьников.
В таблице 3.3.1.2.1 приведена оценка необходимости в строительстве школ к отдельным планировочным районам и предложения по удовлетворительной потребности в местах школ.
Таблица 3.3.1.2.1.
Потребность в местах в школах на расчетный срок и предложения по удовлетворению потребности в школьном строительстве.
	№ п/п
	Наименование планировочного района
	Потребность в местах в школах, мест
	Недостаток (-), избыток (+) мест в школах с учетом существующих
	Потребность в местах в школах, мест (проект)
	Недостаток (-), избыток (+) мест в школах с учетом существующих (проект)
	Проектные предложения по школьному строительству

	1
	с. Благодатное
	35
	+400
	35
	+400
	Сущ. СОШ с. Благодатное

	2
	нас.пункты МО
	15
	-15
	15
	-
	-

	
	Итого:
	50
	420
	50
	400
	--



Резервные места в школе поселения  на расчетный срок таким образом, могут быть оценены в 400 мест. Помещения для внешкольных занятий можно разместить в школьном здании. Проектными решениями предлагается модернизация  школы в с. Благодатное.
3.3.1.3. [bookmark: _Toc344149133]Учреждения среднего специального образования
Проектом генерального плана не предусмотрено мероприятий по строительству новых средних учебных заведений, реконструкции, требующей расширения и выделения новых земельных участков.
Ввиду того, что все учреждения высшего и среднего специального образования  находятся в ведение Администрации Саратовской области, вопросы их развития должны быть отражены в документах территориального планирования области, где нет подобных положений.
3.3.2. [bookmark: _Toc244407707][bookmark: _Toc244410168][bookmark: _Toc244411166][bookmark: _Toc344149134]Учреждения здравоохранения
3.3.2.1. [bookmark: _Toc244411167][bookmark: _Toc344149135]Учреждения здравоохранения стандартного типа.
Благодатинское  Муниципальное образование не обеспечено больничными местами – стационарные больничные места  находятся только в ЦРБ в г. Хвалынске, с достаточно хорошей транспортной доступностью. Ввиду этого в проекте генерального плана не предусмотрено строительство новых больниц и новых стационарных лечебных учреждений. 
3.3.2.2. [bookmark: _Toc244411168][bookmark: _Toc344149136]Амбулаторно-поликлинические учреждения
В рамках действующих национальных проектов, федеральных и областных целевых программ уделяется приоритетное внимание стационарзамещающим формам медицинского обслуживания, прежде всего, поликлинической сети и формированию диагностических и консультационных центров. В томе 1-м отмечалось, что в поселении  действует 1 ФАП – в с. Благодатное. 
В с. Благодатное на проектный срок необходимо  расширение ФП, с реконструкцией его в офис врачебной практики или во врачебную амбулаторию. 
3.3.2.3. [bookmark: _Toc244411169][bookmark: _Toc344149137]Скорая медицинская помощь
При формировании проектных решений по развитию системы скорой помощи поселения была взята норма СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», при которой необходимо по расчету 2 автомобиля на расчетный срок на 10 тыс. жителей (в том числе один резервный).  Так как Благодатинское МО не может быть оснащено по расчёту отдельной станцией скорой помощи на расчетный срок, то необходимы рекомендации по расширению станций скорой помощи  в п. Возрождение.
3.3.3. [bookmark: _Toc244407708][bookmark: _Toc244410169][bookmark: _Toc244411170][bookmark: _Toc344149138]Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения
В Благодатинском МО спортивный зал есть только в школе. 
В соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006 – 2015гг». К 2015г. необходимо довести численность занимающая физкультурой и спортом до 30% населения или 0.25 тыс. человек применительно к Благодатинскому МО. Так как в поселении нет существующих спортивных залов, то в центре поселения необходимо строительство нового физкультурно-оздоровительного центра и стадиона.
3.3.4. [bookmark: _Toc244407709][bookmark: _Toc244410170][bookmark: _Toc244411171][bookmark: _Toc344149139]Коммунальные объекты
Бани.  В расчётный срок рекомендовано  строительство бани в с. Благодатное, вместимостью  до 20 мест. 
Общественные уборные. Сеть общественных уборных необходимо довести до нормативов – 1 уборной на 1000 жителей, т.е. на расчетный срок необходимо строительство 1 уборной. Размещение уборных необходимо регулировать в проектах планировки межевания территорий, где необходимо определять места для отдельно стоящих или во встроенных в общественные здания уборных.
Кладбища.  Существующие кладбища Благодатинского МО. 
Пожарное депо. По нормам НПБ 101-95 для Благодатинского МО необходимо размещение пожарного депо на  2 а/машины.
3.4. [bookmark: _Toc244407710][bookmark: _Toc244410171][bookmark: _Toc244411172][bookmark: _Toc344149140]Развитие коммерческого сектора системы обслуживания населения
В размещении объектов торговли, бытового обслуживания и общественного питания, проектные решения генерального плана исходят из того, что функционирование подобных объектов сегодня полностью находится в сфере частного предпринимательства, а следовательно, потребность в них определит рынок, который и будет поддерживать равновесие в их численности. Существующая нормативная база не дает объективной оценки в потребности в тех или иных учреждениях торговли, а у органов власти отсутствуют правовые рычаги воздействия на ситуацию,  в которой, например, численность объектов торговли превысила норматив. Запретить открывать новые объекты торговли в такой ситуации закон не позволяет. Со стороны органов власти остается забота об отведении новых территорий под соответствующие функции и надзор за соблюдением порядка торговли в рамках установленных законом полномочий соответствующего уровня.
Ввиду этого генеральным планом не предусмотрено мероприятий по развитию сети торговли, общественного питания, бытового обслуживания ввиду того, что такое развитие будет осуществляться в рамках рыночных механизмов с минимальным вмешательством органов власти. На территориях населённых пунктов генеральным планом предусмотрены места возможного размещения предприятий обслуживания  и торговли.
Проектом не  предлагается размещение гостиниц, так как в Хвалынске даже в настоящее время имеется широкая гостиничная сеть.
[bookmark: _Toc344149141]3.5 Развитие производственной зоны
Благодатинское МО, обладая достаточными и людскими  и территориальными ресурсами, не имеет в оптимальном количестве мест приложения труда. Проектом «Схемы территориального планирования Саратовской  области»  рекомендовано развитие местной перерабатывающей  промышленности.
[bookmark: _Toc244311454]Исходя из условий демографического состава населения, его занятости, можно рекомендовать расширять производственные площадки поселения под размещение комплексов переработки с/х продукции. Для этой цели можно рекомендовать площадки, расположенные в районе промзоны, в основном, с учётом транспортной доступности.

3.6 Развитие транспортного комплекса
3.6.1 [bookmark: _Toc244311455][bookmark: _Toc344149142]Приоритеты развития транспортного комплекса
Основными приоритетами развития транспортного комплекса Благодатинского муниципального образования должны стать на расчетный срок (2033 г.):
· планомерное увеличение протяженности улиц с твердым покрытием;
· разработка детальной программы развития транспортного комплекса в населённых пунктах;
· упорядочение улично-дорожной сети в отдельных селах, решаемое в комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями;
· расширение существующих магистралей с целью доведения их до проектных поперечных профилей;
· создание инфраструктуры внутреннего автобусного транспорта;
[bookmark: _Toc244311456][bookmark: _Toc344149143]3.6.2 Развитие внешнего транспорта
Проектом не предусмотрено развитие таких видов внешнего транспорта, как железнодорожный.
3.6.2.1 [bookmark: _Toc244311458][bookmark: _Toc344149144]Внешний автомобильный транспорт
Развитие внешнего автомобильного транспорта непосредственно связано с ремонтом существующих автодорог, подходящих к с. Благодатное.
Схемой территориального планирования Хвалынского  муниципального района  к с. Благодатное предлагается реконструкция автодороги Хвалынск- п. Возрождение, строительство комплексов объектов придорожного сервиса, станций технического обслуживания автомобилей, автозаправочных станций. Развитие внешнего автомобильного транспорта непосредственно связано с созданием новых и реконструкцией старых улиц поселка и развитием придорожного сервиса.
 Кроме того предусмотрено строительство автодорог регионального значения Строительство автодорог регионального значения с.Благодатное- ст.Возрождение, с. Благодатное - п. Пограничный - ж/д разъезд Вязовый Гай, с.Благодатное - с. Н. Лебежайка.
3.6.2.2 [bookmark: _Toc344149145]Воздушный транспорт
В Хвалынском муниципальном районе предусмотрено развитие вертолётного транспорта на базе вертодрома в МО г. Хвалынск.
3.6.3 [bookmark: _Toc244311460][bookmark: _Toc344149146]Оптимизация улично-дорожной сети
Основная задача проектируемой системы улиц и дорог – обеспечение удобных транспортных связей с наименьшими затратами времени жилых районов деревни между собой и с производственными зонами, центром рабочего поселка, устройствами внешнего транспорта, зонами отдыха и другими местами.
В проекте приняты следующие категории улиц и дорог:
- жилые улицы.
По проекту генерального плана все улицы населённых пунктов в Благодатинском МО  реконструируются до улиц с твердым покрытием.
- протяженность магистральной сети на 2030 г. по предложенной границе поселка составит 15 км., плотность 2.9 км/км2. По сравнению с существующей плотностью проектная возрастет в 2,1 раза.
- формирование автодорожной сети в местных системах расселения: к расчётному сроку обеспечить подъезды по автодорогам с твёрдым покрытием ко всем населённым пунктам, входящим в состав Благогдатенского  муниципального образования.
Особое значение следует уделять капитальному ремонту улиц, которые по размерам обслуживаемого движения не требуют реконструкции с переводом на более высокую категорию, но ввиду увеличения интенсивности движения транспорта и значительного увеличения в составе транспортного потока доли тяжелых автомобилей, требуют проведения работ по усилению дорожной одежды и ремонту мостов для обеспечения пропуска большегрузных автомобилей, совершенствованию системы водоотвода, перестройки отдельных участков, для обеспечения нормативных требований, устройству дорожной разметки, ограждений, другого инженерного обустройства дороги.
Учитывая наличие продолжительного зимнего периода, особое внимание необходимо уделять зимнему содержанию автомобильных дорог и улиц. Для устранения снежных заносов, уменьшения распространения вредных выбросов от автомобилей и улучшения эстетических качеств дорог следует активизировать работы по озеленению автомобильных дорог и улиц.
Дорожное хозяйство, основанное на государственной и муниципальной собственности и преимущественно бюджетном финансировании, должно сформировать эффективную систему государственного и муниципального управления имуществом автомобильных дорог и инвестициями в дорожное хозяйство.
Наметившиеся тенденции роста дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах области и высокий уровень аварийности требуют принятия организационных мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения.
Охрана окружающей среды
Опережающий рост парка автомобильного транспорта по сравнению с развитием автомобильных дорог приводит к увеличению их загруженности, снижению средних скоростей движения и, как следствие, ухудшению экологической обстановки за счет загрязнения окружающей природной среды вредными выбросами. Кроме этого, ужесточение требований к безопасности дорожного движения, особенно в зимнее время, влечет загрязнение придорожных территорий химическими реагентами, используемыми для борьбы с зимней скользкостью. Велика энергоемкость строительства и содержания автомобильных дорог, что также приводит к значительным объемам вредных выбросов в атмосферу и нерациональному использованию природных ресурсов.
Доля автомобильного транспорта в суммарных выбросах загрязняющих веществ в атмосферу всеми техногенными источниками достигает 45%, а в шумовом воздействии на население — 85-95%. Рост парка автомобильного транспорта, концентрация его в населенных пунктах и вблизи важнейших транспортных узлов вместе с увеличением загруженности дорог и снижением средних скоростей движения приводит к ухудшению экологической обстановки.
Коренное улучшение экологической ситуации на автомобильных дорогах намечено достигнуть комплексом мер, среди которых существенное значение имеет повышение уровня содержания дорог, которое будет способствовать уменьшению на 20-30% объемов выбросов автомобильным транспортом.
Устройство и содержание шумозащитных сооружений на участках дорог с высокой интенсивностью движения, проходящих в непосредственной близости от застройке, а также на подходах к крупным населенным пунктам даст возможность улучшить экологические характеристики, связанные с шумом от проходящего транспорта.
Регулярный сбор и утилизация отходов вдоль автомобильных дорог позволит улучшить внешний вид полос отвода и придорожных полос.
Транспортные коммуникации зачастую пересекаются с коридорами природного экологического каркаса. Для обеспечения сохранности естественных миграционных путей животных на этих участках, в зависимости от рельефа местности, рекомендуется использовать эстакадные участки транспортных коммуникаций или экодуки над ними, а в случаях пересечения долин рек и ручьев – исключительно мостовые переходы.
Осуществление перечисленных мероприятий позволит в полной мере выполнить требования федерального закона «Об охране окружающей среды».
3.6.4 [bookmark: _Toc244311461][bookmark: _Toc344149147]Развитие поселкового транспорта
Автомобильный парк на расчетный срок принят 120 автомобилей на 1000 человек.
Удельный вес перевозок на индивидуальном автотранспорте, несомненно, возрастет, чему должно соответствовать развитие улично-дорожной сети. Вместе с тем, до разработки комплексной транспортной схемы некорректно оценивать и прогнозировать объемы роста перевозок на индивидуальном автотранспорте.
Развитие систем поселкового общественного транспорта непосредственно связано с ростом населения и освоением новых территорий для жилищного строительства, а также с формированием новых трудовых потоков в районе производственных зон.
На данной стадии, до разработки комплексной транспортной схемы, в части развития поселкового общественного транспорта предусмотрены нижеописанные мероприятия на расчетный срок генерального плана.
Потребность в подвижном составе автобусов затруднительно определить без проведения дополнительных исследований пассажиропотоков.
Система хранения автотранспорта граждан разработана исходя из требований СНиП 2.07.01-89*.
При проектной автомобилизации населения 120 авт. на 1000 жителей численность автопарка, находящегося в собственности граждан составит на расчетный срок 400 автомобилей. Для размещения автомобилей на открытых стоянках потребуется 1,5 га территорий в Благодатинском МО, что допустимо.
Вместе с тем генеральным планом принят способ хранения автотранспорта:
· на открытых стоянках в пределах новых кварталов и новой промышленной зоны.
Указанный способ размещения автомобилей должен стать основой для проведения реконструкции и нового строительства в с. Благодатное. Общественные здания и сооружения, имеющие в своём составе спортивные площадки и другие плоскостные сооружения, должны изначально проектироваться со стоянками.
Необходимо предусматривать устройство нормативных гостевых автостоянок в жилой и общественно-деловой застройке.
В условиях социально-экономических преобразований значимость автомобильного транспорта в транспортной системе страны постоянно возрастает. Быстрыми темпами растет его вклад в обеспечение мобильности населения. Повседневное массовое использование личных автомобилей является одним из главных факторов формирования нового образа жизни. Развитие рынков товаров и услуг, малого и среднего бизнеса объективно расширяет сферу применения грузового автомобильного транспорта, что обусловлено его высокой адаптированностью к рыночным условиям. Темпы наращивания парка личных и коммерческих автомобилей позволяют говорить о массовой автомобилизации, которая носит необратимый характер.
Процесс автомобилизации противоречив. Обеспечивая новое качество жизни людей и способствуя развитию рыночной экономики, автомобилизация сопровождается и негативными последствиями, связанными с ущербом от ДТП, загрязнением окружающей среды, перегрузкой дорог и поселковых улиц, проблемами развития поселковой среды, дестабилизацией работы наземного пассажирского общественного транспорта, проблемой утилизации автотранспортных средств и рядом других факторов.
С учетом тесной взаимосвязи сфер использования автомобиля для личных потребностей граждан и в коммерческих целях структурные преобразования на автомобильном транспорте должны носить комплексный характер.
Массовые пассажирские перевозки, как и в настоящее время, на перспективу намечается осуществлять автобусным и легковым автотранспортом.
Объекты дорожного сервиса
Создание современной сети автомобильных дорог невозможно без коренного улучшения уровня обслуживания, обеспечения условий труда и отдыха участников дорожного движения.
Меры по совершенствованию системы дорожного сервиса направлены на приближение состояния автомобильных дорог к передовому уровню. Их осуществление будет способствовать повышению удобства и обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах, а также улучшению уровня обслуживания грузов и пассажиров. Предусмотренные мероприятия по развитию дорожного сервиса обеспечивают стимулирование привлечения внебюджетных средств для обслуживания участников дорожного движения. Реализация намеченной системы мер по упорядочению размещения объектов дорожного сервиса даст возможность снизить экологическую нагрузку на придорожные полосы, улучшить обслуживание пользователей.
Объекты дорожного сервиса, подлежащие размещению, эксплуатации на дорогах поселка, разделены на три основные группы в зависимости от источников финансирования, форм собственности и порядка функционирования.
Первая группа объектов — это объекты, входящие в комплекс автомобильной дороги и активно способствующие снижению утомляемости водителей и пассажиров, обеспечению оказания необходимой помощи участникам движения, повышению уровня удобства и безопасности движения, повышению долговечности автодорог, (площадки для кратковременной стоянки автомобилей и отдыха участников движения, автобусные остановки, пункты весового контроля, посты ГИБДД). Количество и места расположения этих объектов будут определяться предпроектной документацией на строительство дорог. Финансирование строительства, ремонта и содержания этих объектов будет осуществляться из средств, выделяемых для развития, а также ремонта и содержания дорог с долевым участием частных инвесторов, имеющих коммерческую заинтересованность.
Вторая группа объектов — объекты, образующие единую систему сервисного обслуживания пассажирских перевозок, в том числе сеть автовокзалов и автостанций, пунктов медицинской помощи, как правило, расположенных в населенных пунктах вблизи дорог. Размещение, ремонт и содержание объектов этой группы предусмотрено финансировать из внебюджетных средств и местных бюджетов.
Третья группа объектов — объекты платного сервиса в пределах придорожной полосы для повышения уровня комфорта участников движения, создания условий для труда и отдыха в пути водителей и пассажиров. К объектам этой группы отнесены мотели, кемпинги, автозаправочные станции, станции технического обслуживания, пункты питания, грузовые терминалы. Их предусмотрено создавать в виде коммерческих предприятий, как правило, малого бизнеса, создающихся и эксплуатируемых за счет собственных средств. Развитие таких объектов дорожного сервиса будет определяться законом «спроса и предложения» и государственным регулированием в части обеспечения безопасного функционирования предприятий и защиты прав потребителей.
Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, а автозаправочные станции (АЗС) — из расчета одна топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей (СНиП 2.07.01-89*).
В результате расчетная суммарная мощность станций технического обслуживания автомобилей должна составить 2 поста, а автозаправочных станций - 1 колонка.
1. Недостатком планировочной структуры является отсутствие автодорог с твёрдым покрытием в части местных систем расселения, что препятствует развитию культурно-бытовых связей между жителями периферийной зоны района.
2. Тупиковый характер части автодорог межмуниципального значения затрудняет связи с населёнными пунктами смежных районов.

[bookmark: _Toc344149148]3.7 Развитие рекреационных функций территории
В Благодатинском муниципальном образовании не выделены организованные места отдыха населения.  Озеленение населённых пунктов неупорядочено. Вместе с тем залесённость поселения и наличие достаточного количества  водных пространств предполагают создание организованных мест отдыха. Предлагается:
- Упорядочение антропогенной нагрузки на природную среду;
- Создание оборудованных мест отдыха (кемпингов, зелёных стоянок и т. д.) в лесной зоне;
- Создание мест отдыха у водных пространств (реки , пруды);
- Создание экологических троп в лесной зоне Национального парка «Хвалынский», в соответствии с «Положением о Федеральном государственном учреждении «Национальный парк «Хвалынский».
В последующих стадиях проектирования более планомерно подходить к вопросам озеленения поселковых территорий, созданию озеленённых пространств всех населённых пунктов поселения, к  озеленению уличных пространств. В поймах рек Терешка и Саратовского водохранилища, в водоохраной зоне предлагается устройство рекреационных пространств.
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Схема территориального планирования и соответственно мероприятия по нему содержит проектные предложения по охране окружающей природной среды и улучшению санитарно-гигиенических условий, охране воздушного и водного бассейнов, почвенного покрова, организации системы охраняемых природных территорий, предложения по совершенствованию природно-экологического каркаса территории Благодатинского муниципального образования Хвалынского муниципального  района Саратовской области.
Мероприятия по территориальному планированию в части экологической безопасности, сохранению и рациональному развитию природных ресурсов охватывают функционирование и подсистемы природно-экологической направленности:
1) природно-ресурсную 
2) рекреационную (рекреационно-туристическую);
3) экологическую (охрану окружающей природной среды)
4) охрану памятников истории и культуры 

[bookmark: _Toc344149150]3.8.1 Комплекс мер по охране окружающей среды 

Мероприятия по охране окружающей среды для Благодатенского муниципального образования включают:
1) Наращивание эколого-ресурсного потенциала агропромышленного комплекса на основе:
- внедрения и развития перерабатывающей промышленности по переработке продукции животноводства и растениеводства на объектах МО;
- производства экологически чистых видов продукции. 
2) Рациональное функциональное и последующее градостроительное зонирование Благодатинского муниципального образования с учетом опережающего развития систем коммунальной и иной инфраструктуры для снижения уровня антропогенных нагрузок на окружающую среду. Генеральным планом предусмотрены градоэкологические мероприятия, сущность которых в перспективном развитии селитебной и рекреационной зон муниципального образования на наиболее благоприятных в экологическом отношении территориях. 
3) Соблюдение экологических требований и санитарно-гигиенических норм при размещении, строительстве и реконструкции объектов промышленной и инженерно-коммуникационной  инфраструктуры в границах МО.
Проектным решением генерального плана предусматривается реализация градостроительных приемов и мероприятий, направленных на «экологизацию» планировочной, транспортной и инженерной инфраструктуры Благодатинского муниципального образования для улучшения условий проживания и отдыха населения, восполнение утраченных элементов природной среды и охрану качества и естественных свойств ее компонентов. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.
Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.
4) Строительство, реконструкция и упорядочение транспортной системы Благодатинского муниципального образования с целью сокращения выбросов загрязняющих веществ в  атмосферу и улучшения шумового режима.
Для автомагистралей, гаражей и автостоянок, продуктопроводов устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов – санитарные разрывы. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.
5) Комплекс мероприятий по охране основных компонентов ОПС:
5.1. Охрана от загрязнения, улучшение качества  атмосферного воздуха:
- корректировка проектов санитарно-защитных зон существующих промышленных, коммунальных объектов, объектов переработки, сельскохозяйственных объектов (ферм КРС и др.) и разработка  проектов СЗЗ проектируемых новых объектов;
- озеленение санитарно-защитных зон объектов;
- нормирование объектов производственной, социальной, коммунальной сферы (разработка и корректировка проектов ПДВ) по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу; 
- снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу путем: 
   озеленения и благоустройство населенных пунктов;
   создания зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог;
5.2 Комплекс мероприятий по охране, предотвращению загрязнения водных ресурсов, сбросу сточных вод:
- установление, обозначение на генплане и соблюдение режима ограниченной хозяйственной и иной деятельности в границах водоохранных зон (ВЗ), прибрежных защитных полос (ПЗП)  природных водоемов.
- не размещение в ВЗ и ПЗП средних и малых рек, других природных водоемов запрещенных к этому объектов; 
- очистка, углубление русел, благоустройство ВЗ и ПЗП природных водоемов.
- реконструкция существующих и ввод в действие новых очистных сооружений на основе введения комплексной, механической и биологической очистки и обеззараживания сточных вод;
- развитие централизованной системы хоз.бытовой канализации;
- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей санитарно-гигиеническим нормативам за счет:
расширения водозаборов;
выявления и подготовки к эксплуатации новых и находящихся в резерве месторождений пресных подземных вод.
упорядочения использования источников подземных водоисточников – артскважин для целей питьевого водоснабжения (инвентаризация, паспортизация и т.д.).
5.3 Снижение захламления и загрязнения почв, территорий производственными и бытовыми отходами:
- инвентаризация всех несанкционированных и санкционированных мест (свалок) захоронения производственных и бытовых отходов, ликвидация несанкционированных свалок с  рекультивацией земельных участков;
- рекультивация и перепрофилирование территорий санкционированных свалок,  расположенных в границах поселений; 
- в связи с выработкой проектной мощности существующего полигона ТБО на 80%, организация нового современного полигона ТБО или расширение существующего на территории, определённой на основании выполненного рабочего проекта;
- организация раздельного сбора отходов в жилом секторе в сменные контейнеры.
- обеспечение отдельного сбора и сдачи на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности).
- заключение договоров на сдачу вторичного сырья для дальнейшей переработки.
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1) Рациональное использование, повышение плодородия земель и почв, предотвращение деградации плодородия, пахотных земель и его воспроизводства, во исполнение постановления Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. №99 «О федеральной целевой программе «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2012 года»:
- в рамках целевой программы на нарушенных территориях необходимо восстановить систему применения органических и минеральных удобрений, проводить известкование, фосфоритование, каливание и другие мелиорации по возобновлению плодородия почвенного покрова сельскохозяйственного назначения и иных категорий;
- внедрять экологически щадящие технологии, биологическое земледелие (органическую систему земледелия), основанные на исключении или значительном сокращении применения минеральных удобрений и пестицидов, что даёт высокое качество сельхозпродукции, уменьшение загрязнения окружающей среды, сохранение и повышение почвенного плодородия, производство экологически чистой сельхозпродукции; 
· восстановление техногенных ландшафтов, рекультивация почвенного плодородного слоя нарушенных почв; 
· проведение комплекса мер по предотвращению экзогенных процессов, возникновения и развития очагов деградации и эрозии почв, по закреплению оврагов;
· специальные мелиорации, окультуривание в соответствии с намеченным целевым использованием неиспользуемых и бросовых земель.
2) Улучшение и благоустройство природных водоёмов:
- санитарная очистка водоемов от растительных и техногенных отходов, благоустройство их ПЗП и береговых зон;
- углубление и упорядочение русел, обеспечение проточности водоёмов; 
- улучшение рекреационных свойств природных водоемов, расширение сети мест рекреации:
устройство пляжей, других организованных мест отдыха в местах массового отдыха населения на природных водоемах.
3) Рациональное использование лесных ресурсов, улучшение средообразующих и рекреационных свойств лесов:
- проведение лесоустройства фондовых лесонасаждений;
- заготовка древесины, проведение рубок, возобновления и закладки новых лесных участков согласно материалам лесоустройства;
- внедрение безотходных технологий заготовки и переработки лесного сырья в лесной зоне МО;  
- плановый комплекс мер по предотвращению пожароопасности в лесах и улучшению их санитарного состояния;
-  пользование лесными угодьями  в рекреационных целях для:
   нужд охотничьего хозяйства;
   лесных видов народного промысла;
- обеспечение сохранности существующих рекреационных зон, особо охраняемых природных территорий в лесной зоне;
- на основе упорядочения антропогенной нагрузки на природную среду организация: и особо охраняемых природных территорий в лесной зоне:
новых рекреационных зон: оборудованных в соответствии с пожароопасными и иными требованиями  кемпингов, мест, площадок отдыха населения,  туристических троп и объектов в лесной зоне;
особо охраняемых природных территорий  и объектов;  
5) Создание единого природно-экологического каркаса, призванного обеспечить непрерывность природного пространства с помощью формирования экологических коридоров из лесных и зеленых насаждений. Формирование и упорядочение зеленого фонда поселений:
· с одновременным развитием в буферных открытых и полуоткрытых лесных ландшафтов ареалов отдыха населения;
· озеленение вновь формируемых общественных зон, формирование новых мест отдыха;
· развитие примагистральных насаждений для минимизации воздействия автотранспортного потока на жилые зоны;
· реабилитация и озеленение территорий промышленных и коммунально-складских зон  и их санитарно-защитных зон;
· улучшение условий естественного дренажа территории за счет сохранения полосных насаждений вдоль естественных малых водотоков территории населенных пунктов; 
· сохранение уникальных исторических ландшафтов, объектов культурно-исторического наследия в населенных пунктах.
6) Организация комплексной системы экологического мониторинга наблюдений за состоянием атмосферы, водных ресурсов, почвенного покрова, зеленых насаждений.
[bookmark: _Toc344149152]При этом должны учитываться и графически быть нанесены зоны с особыми условиями использования территории»: 
1. Санитарно-защитные зоны;
1. Санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
1. Водоохранные зоны;
1. Зоны охраны источников питьевого водоснабжения;
1. Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
1. Зоны охраны объектов историко-культурного наследия.
  7. Особо охраняемые природные территории и объекты и их охранные зоны.
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Система и схема водоснабжения
В разделе «Водоснабжение и водоотведение» в составе Генерального плана разработаны мероприятия по развитию систем инженерного оборудования поселения, направленные на комплексное инженерное обеспечение населённых пунктов, модернизацию и реконструкцию устаревших инженерных коммуникаций и головных источников, внедрение политики ресурсосбережения.
Проектные решения
Потребление воды в жилом секторе всегда было высоким, существующая система водоснабжения, в силу объективных причин, не стимулирует потребителей питьевой воды к более рациональному ее использованию. Сегодня жители оплачивают фиксированный объем воды, независимо от фактически потребляемого.
При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, установка водомеров и др., возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.
Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.
В настоящем проекте рассматривается развитие систем водоснабжения и водоотведения в зависимости от норм расхода воды, принимаемым в соответствии с нормами СНиП 2.04.02-84. В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.
Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимается равным: Ксут.min=0,8; Ксут.max=1,2.
Расходы воды для нужд наружного пожаротушения Благодатенского МО принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84. На расчетный срок принято: 1 пожар по 10 л/с. Расход воды на внутреннее пожаротушение 10 л/с. Трехчасовой пожарный запас составляет: (10+10) * 3,6 * 3 = 216 м3.
Пополнение пожарных запасов предусматривается за счет сокращения расхода воды на другие нужды.

Таблица 3.9.1.1.1
Суммарные расходы воды питьевого качества
	Наименование
потребителей
	Расчетный срок

	
	Среднесуточный расход воды, м3/сут.
	Maксимальносуточный                       расход воды, м3/сут.

	Население 1000 человек 
	125,0
	150,4

	Прочие расходы 10%
	12,5
	15,0

	Поливочные нужды
	142,0
	142,0

	ИТОГО:
	279,5
	307,4


[bookmark: _Toc344149156]3.9.1.2 Зоны санитарной охраны
Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения, предусматриваются зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, которые включают три пояса (СанПиН 2.1.4.1110-02):
I - пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору. 
II, III - пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах 2, 3 поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока.
Система и схема водоснабжения
Общий расход питьевой воды для на расчетный срок составит 307.4,4 м3/сут и будет обеспечиваться от существующих водозаборов. 
Схема водоснабжения сохраняется существующая, с развитием, реконструкцией и строительством сетей и сооружений водопровода.
Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода.
Водопроводная сеть в населённых пунктах поселения проектируется кольцевой, с установкой на ней пожарных гидрантов.
В системе водоснабжения Благодатинского МО должен быть выполнен комплекс мероприятий по реконструкции водопроводных сетей, замене арматуры и санитарно-технического оборудования, установка водомеров, внедрены мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению. 
Проведение такого комплекса мероприятий может дать снижение водопотребления на 20-30%. 
[bookmark: _Toc344149157]3.9.1.3 Водоотведение
Проектные решения
Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления. На основании СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления, приведенным в разделе «Водоснабжение» с учетом понижающего коэффициента  в сельских населенных пунктов (поселки и села) –0,6;
Неучтенные расходы стоков и прочие расходы приняты в размере 5% от расхода воды на нужды населения.
Проектные расходы хозяйственно-бытовых стоков на расчетный срок строительства представлены в нижеследующей таблице. Расходы стоков от промышленных предприятий приняты по данным о существующем водоотведении с ростом на 10% на расчетный срок
Таблица 3.9.1.3
Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков
	Наименование
потребителей
	Расчетный срок

	
	Среднесуточный                 расход стоков, м3/сут.
	Maксимальносуточный расход стоков,  м3/сут.

	Население 750 человек 
	85,2
	98,4

	Прочие расходы 5%
	4,26
	4,92

	ИТОГО:
	89,46
	103,32



Система и схема канализации
Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки.
Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.
Проектом предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации  в с. Благодатное.
[bookmark: _Toc244407716][bookmark: _Toc244410183][bookmark: _Toc244411187][bookmark: _Toc344149158]3.9.2 Газоснабжение
Перспективное развитие системы газоснабжения Благодатинского МО следует предусматривать природным газом с использованием существующих газопроводов высокого давления с установкой газорегуляторных пунктов.
        Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них, а также строительство новых.
Газоснабжение на перспективу представлено в таблице 3.9.2
Таблица 3.9.2
	Расчетный градостроительный район №
	Численность населения, 
чел.
	Площадь жилого
фонда, тыс.м2
	
Расчетный часовой расход газа, м3/час

	Благодатинское МО
	1000
	32
	162.5

	Итого:
	1000
	32
	162.5


[bookmark: _Toc244407717][bookmark: _Toc244410184][bookmark: _Toc244411188][bookmark: _Toc344149159]3.9.3 Теплоснабжение
Сельские населённые пункты, расположенные на территории Благодатинского МО, застроены,  в основном, одноэтажными жилыми домами с печным отоплением. 
           Потребители сельскохозяйственного производства и капитальные здания жилой и общественной застройки населённых пунктов будут  обеспечиваться от встроенных, пристроенных  и отдельно-стоящих котельных, оборудованных котлами небольшой мощности.
Покрытие нагрузки на перспективу может быть обеспечено за счет существующих теплоисточников, с учетом их модернизации. Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов, энергосберегающих технологий и приборов учета в расчетный срок позволит сократить потребление тепла на 10-15% (10-15 Гкал/час) от существующего. В данном случае увеличения мощности котельных  потребуется наполовину меньше.
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На территории Благодатинского МО предполагается развитие электрических сетей  в связи со строительством новых кварталов. Прокладку кабелей согласовать с ведомственными организациями во время строительства.
Предлагаемая схема электроснабжения обеспечивает надежное питание всех потребителей электроэнергией в соответствии с их категорийностью, классифицируемой «Правилами устройств электроустановок».
Существующие трансформаторные подстанции и воздушные линии 10 кВ. находящиеся на территории застройки демонтируются.
Все металлические КТП меняются на КТП закрытого типа.
[bookmark: _Toc244675248][bookmark: _Toc344149161]3.9.5 Связь
Предполагаемое жилищное строительство потребует дополнительного строительства кабельных линий и расширения мощностей АТС. В составе проектов планировки новых и реконструируемых кварталов, в основном, во встроено-пристроенных помещениях необходимо предусматривать размещение организаций по оказанию услуг электросвязи и почтовой связи.
Предлагается способствовать дальнейшему расширению сети объектов, обеспечивающих стабильный доступ населения населённых пунктов к стационарной и мобильной связи и другим телекоммуникационным услугам.
Количество абонентов стационарной проводной связи к 2016 году может вырасти на 10-25%.
[bookmark: _Toc244407719][bookmark: _Toc244410186][bookmark: _Toc244411190][bookmark: _Toc344149162]3.10 Инженерная подготовка территории населённых пунктов МО
[bookmark: _Toc244407720][bookmark: _Toc244410187][bookmark: _Toc244411191][bookmark: _Toc344149163]3.10.1 Вертикальная планировка
Отвод дождевых и талых вод с проезжей части улиц и прилегающей к ним территории населенных пунктов сельского поселения намечается осуществить сетью закрытых водостоков, а в районе малоэтажной застройки населенных пунктов сельского поселения открытыми водостоками, канавами и лотками, со сбросом воды в на рельеф.
Канавы проектируются трапецеидального поперечного профиля, ширина канав по дну 0,4 м, заложение откосов1:1,5. На улицах с продольным уклоном выше 0,030 в населенных пунктах сельского поселения проектируется частичное укрепление дна и откосов канав тощим бетоном. Перепуск воды в канавах на переходах через улицы населенных пунктов сельского поселения осуществляется железобетонными водопропускными трубами Ø 500 мм.
[bookmark: _Toc344149164]3.10.2 Понижение уровня грунтовых вод
Понижение уровня грунтовых вод, незаболачиваемость территории населенных пунктов сельского поселения обеспечивается системами дренажа, поверхностного водоотвода, озеленения.
[bookmark: _Toc344149165]3.10.3 Мероприятия по защите поселения от затопления
Предлагается для центра МО – с. Благодатное  предусмотреть соответствующую систему ливневой канализации. 
Защита территории от подтопления
Техногенное подтопление территории, общий и локальный подъем уровня грунтовых вод является серьезной проблемой для поселений района. Значительная часть территорий с позиции проектирования мероприятий по инженерной защите характеризуется как подтапливаемая и, частично, как потенциально подтапливаемая.
В районе отмечена тенденция к повышению уровня грунтовых вод. Причины подъема уровня грунтовых вод следующие:
· утечки из водонесущих коммуникаций вследствие: недостаточно высокого качества труб, строительно-монтажных и ремонтных работ. Повышенная влажность грунтов вызывает интенсивную коррозию металлических труб и досрочный выход из эксплуатации. При наличии агрессивных к бетону грунтовых вод то же происходит и с железобетонными и асбестоцементными трубами;
· отсутствие ливневой канализации;
· препятствующие оттоку грунтовых вод в сторону естественных водосборных бассейнов фундаменты и уплотненный грунт под фундаментами;
· изменение путей поверхностного стока атмосферных вод (засыпка балок, ранее являвшихся естественными водосборами с территории района);
· отсутствие дренажей.
Подъем грунтовых вод вызывает негативное комплексное влияние на систему «здание – грунтовый массив – урбанизированная среда», приводит к изменению физико-механических свойств грунтов в массиве основания, изменению физико-механических характеристик строительных материалов подземной части зданий и сооружений, к нарушению эксплуатационной пригодности помещений подвалов, цокольных этажей. Общим следствием подтопления  территорий поселений является деформация зданий, сооружений (изменение напряженно-деформированного состояния основания), инженерных коммуникаций, развитие аварийных ситуаций, выход из строя сооружений и их фрагментов. Перечисленные действия вызывают в свою очередь дальнейшие негативные проявления, т.е. создается устойчивая прогрессирующая цепочка отношений в инфраструктуре населенных пунктов.
Предложенные мероприятия по предупреждению подъема уровней грунтовых вод предусматривают устройство различных типов дренажа (прежде всего горизонтального). Предлагается применения различных видов дренажа в зависимости от уровня залегания грунтовых вод и иных характеристик
Для предотвращения отрицательного воздействия подтопления и его последствий на территории предусматривается комплекс инженерных мероприятий, включающих решение сложных и взаимосвязанных геотехнических и градостроительных задач.
В сложных инженерно-геологических условиях поселений защита от подтопления должна решаться комплексно с помощью профилактических и радикальных методов. Профилактические методы, предусматривающие организационные и инженерные мероприятия сводятся к организации рельефа территории и отведения поверхностного стока, надежной эксплуатации инженерных коммуникаций, защитной изоляции зданий и сооружений, созданию биодренажа для использования транспортирующей способности древесных насаждений с целью понижения уровня грунтовых вод. Более конкретно с определением возможных мер, препятствующих поднятию уровня грунтовых вод, предложения рассматриваются при разработке генеральных планов поселений.
Для населённых пунктов, расположенных на территории пойм рек, особое значение имеет защита селитебных, промышленных, рекреационных и сельскохозяйственных территорий от затопления при паводке. В данном случае особое значение имеет правильность выбора земельного участка для последующего использования. На территориях района, находящихся в зоне затопления 1% паводка, необходимо осуществлять строительство в наиболее повышенных местах с применением различных мероприятий препятствующих подтопления (строительство дамб, обвалование, повышение планировочных отметок, строительство на сваях и т.п.).
Таблица 4.1.2.1.1
Рекомендуемые типы дренажа
	Вид застройки
	Инженерно-гидрогеологические условия
	Системы дренажа
	Преимущества, особенности

	Новое строительство

	Малоэтажная застройка
	Разнородная толща грунтов
	Горизонтальныйбеструбчатый открытого и закрытого типа (гравийная канавка с геосинтетической прослойкой)
	Простота устройства и эксплуатации

	Малоэтажная застройка повышенной комфортности
	Разнородная толща грунтов
	Горизонтальный дренаж. Беструбчатые линейные модульные элементы
	Многовариантность типоразмеров линейных элементов, могут изготавливаться из полимербетона, повышенные эстетические характеристики

	Реконструкция территории

	Малоэтажная застройка
	Глинистые, суглинистые грунты, слоистое строение водоносных слоев
	Горизонтальный дренаж открытого и закрытого типа. Беструбчатые линейные модульные элементы (дренажно-дождевые), в т.ч. с применением геосинтетических материалов
	Простота устройства и эксплуатации


Подтопленные территории (с глубиной залегания подземных вод 2-4 м от поверхности) являются, в основном, застроенными, поэтому для водопонижения применяют местные дренажи. Местные дренажи прокладывают вдоль защищаемых сооружений. В глинистых, суглинистых и других грунтах с малой водоотдачей рационально предусматривать местные профилактические дренажи (даже при отсутствии наблюдаемых подземных вод), например, под подвалом здания, которое используют для служебных или торгово-развлекательных объектов.
При реконструкции территорий и возведении отдельных зданий на застроенных территориях при слоистом строении водоносного пласта местный дренаж возможно сочетать с систематическим.
Для защиты подземных коллекторов и дорожных одежд предусматривается сопутствующий дренаж. В суглинистых грунтах даже при отсутствии наблюденных подземных вод – для профилактических целей.
В условиях застройки следует прибегать к проектированию нескольких систем дренажа в пределах в пределах защищаемой территории, учитывая планировочное решение сложившейся застройки, влияющей на размещение трассы дренажа, и трассировку сетей проектируемой дождевой канализации.
Современные технологии открывают весьма существенные дополнительные возможности при проектировании и устройстве дренажных систем, с помощью которых осуществляется локальная водозащита участка застройки ли отдельного объекта. Эти вопросы разрабатываются специализированными организациями. На последующих стадиях проектирования на основе гидрологических расчетов (с учетом дифференцированной оценки качества отдельных участков под тот или иной вид использования). При том, безусловно, необходимо принимать во внимание, что эффективность водопонижения зависит от степени взаимной согласованности решения вопросов отведения поверхностного стока и дренажных вод. Строительство сетей дождевой канализации должно опережать устройство дренажных систем.
Новые технологии предоставляют широкие возможности при решении задач гидротехнического водоотведения (т.е. сочетание дренажной сети, дождевой сети в границах участка застройки и наружной сети дождевой канализации) благодаря применению модульных элементов, современных конструкций и материалов, применяющихся как для строящихся объектов, так и для реконструируемых.
Существующие на территории района озера используются в качестве естественных водоприемников и дрен. Предлагается в целях поддержания уровня воды во всех водоемах приблизительно на отметке 9-10 м произвести:
· Углубление и расчистку водоемов;
· Создание проточности озер путем соединения их каналами;
· Для использования озер в декоративно-спортивных целях благоустроить их берега и прибрежные территории;
· Мелкие озера и староречья засыпать и спланировать территорию.
Перечисленные мероприятия обеспечат понижение уровня грунтовых вод на территории МО.
[bookmark: _Toc344149166]3.10.4 Ливневая канализация.
1. Существующее положение

В настоящее время в Благодатинском МО системы ливневой канализации нет. Поверхностные стоки с жилой территории и промпредприятий  сбрасываются по рельефу в пониженные места.
2. Проектное решение
Площадь водосбора ливневых вод селитебной территории с. Благодатное составит:
· на расчетный срок – 38га.
Площадь водосбора ливневых вод промтерриторий (складских территорий) составит:
· на расчетный срок – 12 га.
Согласно аналогам количество ливневых вод составит:
· на расчетный срок – 600 л/сек.
Поверхностные воды закрытой самотечной системой ливневой канализации собираются в насосную станцию, расположенную в южной части.
Затем насосами по напорным водопроводам ливневые стоки поступают на очистные сооружения ливневой канализации в составе: нефтеловушки, 2-х ступенчатые пруды – отстойники, фильтры доочистки.
Расчетная площадь прудов:
· на первую очередь строительства – 0.5га;
· на расчетный срок – 1га.
Общая площадь очистных сооружений составит:
· на первую очередь строительства – 1га;
· на расчетный срок – 1,5га.
После очистки стоки по сбросному коллектору сбрасываются в реку Терешка.
Степень очистки:
БПК поли – 5мг/л;
Взвешенные вещества – 5мг/л;
Нефтепродукты – 0,03мг/л.

[bookmark: _Toc244407721][bookmark: _Toc244410188][bookmark: _Toc244411192][bookmark: _Toc344149167]3.11 Благоустройство территории
В расчётный срок  работы по благоустройству предлагается выполнять в соответствии  с проектными решениями генерального плана, проектами планировки и разработанными и утверждёнными на территории поселения среднесрочными концепцией и программой благоустройства и озеленения.
Особое внимание при поведении работ необходимо обратить на согласованность и последовательность действий органов власти, поселковых  служб и застройщиков при строительстве и реконструкции зданий и сооружений, дорог, инженерной инфраструктуры и благоустройства для исключения возможности разрушения и демонтажа объектов благоустройства и озеленения при проведении строительных и ремонтных работ.
Генеральным планом предусматриваются мероприятия как по реконструкции существующих объектов благоустройства, так и по строительству новых объектов с применением качественно новых материалов и технологий.
Предлагается выполнять работы по следующим направлениям:
1. В расчётный срок основным направлением будут выступать работы по реконструкции и ремонту  существующих искусственных покрытий с более широким применением современных материалов и технологий. Необходимо существенно расширить номенклатуру применяемых видов покрытий. Особое внимание следует обратить на рекомендуемые продольные и поперечные уклоны дорог, тротуаров и площадок, наличие водопропускных устройств, обеспечивающих отвод ливневых и паводковых вод.  
2.  Проектом генерального плана в части  благоустройства водоёмов: 
В части благоустройства внутренних водоёмов основные мероприятия предполагается направить на  санитарную очистку и благоустройство прудов, обеспечение проточности водоёмов. Проектом генерального плана предусмотрено расширение сети пляжей. На расчётный срок предполагаются следующие мероприятия:
2.1. Устройство пляжей в районе реки Терешка;
2.2. Устройство организованных мест отдыха у других водоёмов поселения.
3.	В расчётный срок необходимо увеличить площадь зелёных насаждений общего пользования в населённых пунктах и выполнить работы по реконструкции и благоустройству территорий лесов  с высадкой необходимого количества деревьев и кустарников.
При реализации мероприятий  по озеленению необходимо существенно расширить видовой состав применяемых растений, адаптированных к местным условиям произрастания.
4. Ежегодно необходимо увеличивать плотность малых архитектурных форм. Особое внимание необходимо обратить на установку малых архитектурных форм в общественно-административных центрах поселения,  в межпоселковом общественном центре, в местах массового скопления людей. Необходимо восполнить недостаток монументально-декоративных произведений искусства на улицах и площадях населённых пунктов, обогатив эстетическое восприятие жилой среды.
5. Основные направления работы органов исполнительной власти города в части улучшения системы освещения населённых пунктов должны быть направлены на энергосбережение и совершенствование  системы освещения. Необходимо добиться нормируемого уровня освещения поселковых улиц и дорог и выстроить соподчинённую систему освещения главных и второстепенных улиц. В расчётный срок  необходимо выполнить мероприятия по реконструкции автоматической системы  освещения, работающей в различных режимах.
Вторым направлением работ по освещению будет освещение объектов социальной сферы и жилых кварталов, в первую очередь, должны быть надлежаще освещены территории с пребыванием детей и подростков.
Отдельное направление  в освещении – это декоративное и архитектурное освещение; предлагается выполнить архитектурное освещение наиболее значимых зданий и объектов: культовых, общественных зданий и ряд других.
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