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Главными факторами дальнейшего развития территории Муниципального Образования Возрожденческое МО являются:
- выгодное экономико-географическое положение, расположение вблизи районного центра – г.Хвалынск;
-  производственный  и кадровый потенциал;
- потенциал инфраструктуры внешнего транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений;
- наличие достаточных земельных ресурсов при условии их разумного использования;
- развитие рыночной инфраструктуры. 
Анализ показателей развития хозяйственного комплекса Возрожденческого муниципального образования за последнее время, при учёте социально-экономической ситуации в стране, позволяет высказать следующие предположения по перспективам развития территории МО:
1. Отраслевая специализация производственного комплекса муниципального образования относительно устойчива и нет оснований ожидать её принципиальных изменений;
2. Наличие земель относительно высокого качества в муниципальном образовании и его окружении и потребности города Хвалынска  – устойчивая основа пригородного сельского хозяйства. Однако, велика зависимость этого сектора экономики от общефедерального законодательства и федеральных решений по импорту сельскохозяйственной продукции в РФ;
3. Маловероятно ожидать значительного прироста численности трудовых ресурсов муниципального образования. В связи с сокращением механического притока населения и демографической структурой постоянного населения (в частности, с постарением населения) доля трудовых ресурсов МО, вероятно, составит около трети его общей численности.
1.2. Демографический прогноз
Характеристика существующей демографической ситуации и прогноз численности населения муниципального образования на расчетный срок производились на основе предоставленных данных по численности населения Возрожденческого МО и его  населенных пунктов на начало 2009 года, а также сведений о естественной и механической динамике и изменении половозрастной структуры населения. 
Расчет и анализ траекторий изменения численности населения Возрожден-ческого МО	производился по  трем	сценариям  перспективного развития:
−	инерционному;
−	стабилизационному;
−	оптимистическому.
При  условии  улучшения  сложившихся  в  последние  годы  тенденций  и консервации  ряда  негативных  демографических  и  социально-экономических  показателей	развития	наиболее	приемлемым на	перспективу является оптимистический сценарий развития демографических процессов.
Оптимистический  сценарий  развития  предусматривает  на  каждый  из расчетных  периодов  систематическое  улучшение  показателей  рождаемости. Рост	рождаемости	при	оптимистическом	сценарии	развития	будет сопровождаться	некоторым	сокращением	коэффициента смертности на расчетную перспективу, что связано с ростом ожидаемой продолжительности жизни, как мужчин, так и женщин, что в свою очередь приведет к дальнейшему постарению населения (см. таблицы 1.2.1.).

Таблица 1.2.1
 Динамика показателей естественного воспроизводства населения Хвалынского муниципального района и Возрожденческого МО, (на 1 000 жителей) оптимистический сценарий
	
	
1989 г.
	
2005 г.
	
2008 г.
	2022 г.
(прогн.)
	2032 г.
(прогн.)

	Рождаемость
	14,4
	8,8
	10,0
	10,5
	9,1

	Смертность
	15,6
	25,1
	22,5
	19,9
	20,4

	Естественный прирост,убыль (−)
	-1,2
	-16,3
	-12,5
	-9,4
	-11,3



Оптимистический	сценарий	развития	демографических	процессов	в районе предполагает рост численности его населения вследствие коренного перелома в основных показателях воспроизводства населения, в частности, увеличении рождаемости и одновременном сокращении смертности. Вместе с тем данный сценарий предусматривает в качестве обязательной предпосылки и увеличение механического прироста населения.
Вероятность	развития	оптимистического	 варианта	в Возрожденческом МО будет  определяться  его  способностью  к  быстрому преодолению остаточных кризисных явлений в социальной и производственной сферах, эффективностью предпринимаемых мер по стимулированию рождаемости, системой мероприятий по изменению образа жизни населения, созданию	условий	для	привлечения внешних	мигрантов	и сокращению смертности. Именно в уменьшении смертности кроются наибольшие резервы для сокращения естественной убыли населения. Важную роль при этом должны играть мероприятия по стабилизации и совершенствованию структуры занятости населения. Оптимистический сценарий развития демографических процессов,  помимо  роста  численности  населения  и  его  административных образований, предусматривает также замедление темпов старения населения, сглаживание  половой  диспропорции,  улучшение  состояния  здоровья  и  рост продолжительности жизни населения, улучшение его благосостояния и т.д.
 (см. таблицу 1.2.2).


Таблица 1.2.2

Расчет прогнозной численности населения
Возрожденческого  МО    по трем сценария, на начало года ,тыс. чел.
	Сценарии прогнозной численности населения
	Инерционный
	Стабилизационный
	Оптимизационный

	
Всего, тыс. чел.
	2009г.
	2,3
	2,3
	2,3

	
	2022г.
	2,0
	2,2
	2,5

	
	2032г.
	1,8
	2,3
	2,8



Как	видно	 из	таблицы  1.2.2.,	инерционный вариант развития будет сопровождаться резким сокращением численности населения на каждом из расчетных этапов. При этом независимо от учета внешних миграций.
Стабилизационный	сценарий развития демографических	процессов приведет к менее значительному изменению численности населения.
Оптимистический сценарий развития характеризуется умеренным ростом численности	 населения.	Из всех возможных сценариев развития демографических  процессов  по  рассмотренным  выше  показателям,  видимо, наиболее  вероятным  сценарием  развития  демографических  процессов  на расчетную перспективу будет именно оптимистический вариант.
Таким образом,  принятая численность населения на 1 этап реализации расчетного срока будет – 2526 человек, на 2 этап реализации расчетного срока – 2807 человек.
Рассматривая демографические проблемы Муниципального образования Возрожденческое МО, надо признать их взаимосвязанность и прямую зависимость  от проблем районного центра. Так как всё поселение развивается под влиянием близости от  г.Хвалынск, причём без чётко разработанной программы, регламентов и ограничений и, можно сказать, в условиях «дикого» рынка, то демографический прогноз практически «вытекает» из схемы функционального зонирования территории, естественно, с учётом планировочных ограничений.
Для оценки потребности поселения в ресурсах территории и инженерного обустройства поселения может рассматриваться численность населения в 2,8 тыс. человек. 

1.3 [bookmark: _Toc244405524][bookmark: _Toc244407692][bookmark: _Toc244410153][bookmark: _Toc244411140][bookmark: _Toc325524056]Прогноз развития экономики муниципального образования
Как объект прогнозирования развития экономической системы муниципального образования Возрожденческое МО характеризуется рядом специфических особенностей, в частности:
- доминированием в структуре экономики поселения промышленности;
- достаточно выраженными интеграционными связями с районным центром - г. Хвалынск;
Основой устойчивого и безопасного развития среды жизнедеятельности на территории поселения  должно стать совершенствование и  развитие инженерно-транспортной инфраструктуры, а также система мер по охране окружающей среды и предотвращению чрезвычайных ситуаций.
Земельно-ресурсный потенциал оценивается как один из важнейших факторов возможного развития жизненного пространства и среды обитания населения.
Кроме этого, перспективными направлениями в развитии экономики является возобновление и расширение сельскохозяйственного производства, расширение производства и налаживания рынков сбыта готовой продукции. Торговля,  бытовое обслуживание, сервис, в том числе придорожный  – относятся к частному сектору экономики, поэтому предложения по их развитию диктует рынок. 
По основному сценарию развития в экономике Возрожденческого муниципального образования на расчётную перспективу предполагается большое наращивание темпов производств, в то же время коренных преобразований по отраслям в структуре хозяйственного комплекса не предвидится. Агропромышленная специализация будет приоритетным направлением на данном этапе развития муниципального образования. Она будет  основополагающей и на расчётную перспективу до 2032 года. Но её дальнейшее развитие сопряжено с целым рядом серьёзных проблем, в числе которых можно выделить:
· Низкие объёмы производства;
· Низкая реализация сбыта готовой продукции;
· Высокая степень физического и морального износа основных     фондов;
· Старение и дефицит квалифицированных кадров рабочих специальностей;
· Низкие заработные платы;
· Недостаток собственных оборотных средств;
· Нечёткая определённость инвестиционной политики региона.
Первоочередными направлениями в развитии, как сельского хозяйства, так и непроизводственной сферы  поселения, особенно на первом этапе обозначенного расчётного периода, рассматривается расширение и модернизация производства, увеличение объёмов выпускаемой продукции, налаживание связей по основным рынкам сбыта. Все мероприятия должны сопровождаться предварительной разработкой продуманной производственной программы, обоснованной маркетинговыми исследованиями и с обязательным учётом востребованности их продукции. На территории  Возрожденческого МО в настоящем генеральном плане предусматривается размещение нового промышленного производства.  Так на территории поселения предполагается строительство минизаводов по производству мясной и хлебобулочной продукции. В то же время большое внимание будет уделяться уже существующим производственным мощностям.
Кроме того, у муниципального образования, как уже отмечалось, имеются потенциальные возможности для развития непроизводственной сферы экономики.
Однако развитие непроизводственной функции относится  к коммерческому сектору, где трудно, а подчас и невозможно  давать прогнозы развития на долгосрочную перспективу.
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Главная цель территориального планирования МО:
Пространственная организация территории муниципального образования в целях обеспечения устойчивого развития территории.
Цели территориального планирования:
- Формирование территории поселения, как одного из полюсов резерва жилых территорий районного центра – г. Хвалынск;
- Повышение уровня жизни и условий проживания населения;
- Повышение инвестиционной привлекательности территории.
Задачами территориального планирования являются:
- Создание базы для стимулирования средствами территориального планирования и градостроительного зонирования территорий в МО развития в развитый пригород районного центра – г. Хвалынскза счет опережающего развития экономической, культурной, транспортной составляющей;
- Обеспечение роста непроизводственного сектора в исторически сложившейся агропромышленной специализации;
- Модернизация производственного комплекса поселения за счет развития инновационного производства, развитие местной перерабатывающей промышленности;
- Оптимизация и дальнейшее развитие сети образовательных учреждений и учреждений здравоохранения;
- Новое жилищное строительство и реконструкция жилого фонда;
- Модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктуры;
- Формирование системы рекреационных территорий;
- Экологическая безопасность, сохранение и рациональное развитие природных ресурсов;
- Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты жилого и социального назначения, окружающую среду в рамках полномочий местного самоуправления.
Цели и задачи территориального планирования реализуются посредством осуществления органами местного самоуправления своих полномочий в виде определения перечня мероприятий по территориальному планированию, принятию плана реализации генерального плана, принятию и реализации муниципальных целевых программ. По проектным решениям генерального плана, осуществление которых выходит за пределы их полномочий, органы местного самоуправления выходят с соответствующей инициативой в органы государственной власти Смоленской области.
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Границы населенных пунктов, входящих в состав городского или сельского поселения, устанавливаются в генеральном плане соответствующего муниципального образования.
Граница МО  принята в соответствии с законом №112-ЗСО от 29.12.2004 г.  В пределах границы содержится 1129,51 га в соответствии с Уставом  Возрожденческого МО.  
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Определения приоритетов развития территорий поселения – одна из наиболее важных и сложных задач территориального планирования.
На основе комплексного анализа развития территорий поселения и учета существующих предпосылок пространственного развития в генеральном плане предложены следующие приоритеты в развитии отдельных территорий (на расчетный срок и перспективу).
1.Развитие центра МО – п.Возрождение- формирование второго уровня в Хвалынском районе; 
2.Освоение свободных площадок под размещение жилых территорий в п.Возрождение:
-    Упорядочение  и дополнение кварталов усадебной жилой застройки;
3.  Упорядочение  производственных зон , производственной зоны в пос.Возрождение, проведение мероприятий по снижению негативного воздействия от производственного комплекса:
- Восстановление и расширение производства ООО завод «Электрофидер», строительство нового комплекса КРС, строительство предприятия по переработке сельхозпродукции, строительство предприятия по производству хлебобулочных изделий, строительство предприятия по производству мясной продукции;
- Развитие непроизводственной сферы экономики;
-  Развитие исторического и другого туризма;
-  Развитие малого предпринимательства;
-  Развитие автосервиса.
4. Формирование рекреационных территорий:
 -  Отведение выделенных территорий под устройство рекреационных зон, устройство лесопарковой зоны на межпоселковых территориях;
-  Устройство рекреационной зоны в водоохранных зонах водных объектов.
5. Охрана исторического наследия – разработка проектов охранных зон  для объектов историко-культурного наследия, осуществление  проектных мероприятий. 
6. Организация коммунальных зон:
- Отведение выделенных территорий под размещение коммунально-складской зоны в районе существующей производственной зоны под следующие функции:
- организация ремонта техники, закупка техники, минитехники;
−создание	кооперативных	(частных)	МТС,	а также станций	по техническому обслуживанию оборудования животноводческих ферм;
−агросервисное обслуживание;
−приобретение списанной техники и ее ремонт.
7. Усовершенствование дорожно-транспортного комплекса:
 - Реконструкция,  развитие  и упорядочение улично-дорожной сети населённых пунктов МО, решаемое в комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями, формирование транспортных связей между отдельными обособленными частями муниципального образования;
-  Планомерное увеличение протяженности автодорог с твердым покрытием, совершенствование системы магистралей; 
-  Развитие системы общественного транспорта:
- Реконструкция автодороги межмуниципального значения - Автоподъезд от а/д "Сызрань - Саратов - Волгоград" к п.Возрождение - с. Благодатное
-  Упорядочение системы  автобусных маршрутов для связи с Хвалынск, упорядочение сообщения между населенными пунктами муниципального образования.
8. Формирование сети обслуживания населения в соответствии со ступенчатой моделью обслуживания:
-  Реконструкция  школы, в соответствии с радиусами обслуживания;
-  Строительство нового многофункционального общественного мини-центра (сочетающего в себе все недостающие функции для обслуживания населения: бани, предприятие общественного питания, пункт бытового обслуживания и т.п.);
9. Устройство спортивных комплексов внутрипоселкового значения:
- Строительство  Физкультурно-оздоровительного  комплекса  (ФОК)  и реконструкция стадиона в пос. Возрождение
-  Устройство спортплощадок.
9. Развитие инженерной инфраструктуры и инженерной подготовки территории муниципального образования:
- Реконструкция существующих сетей с заменой изношенных участков; 
- Постепенный – в расчётный срок и далее на перспективу – переход на централизованное  снабжение питьевой водой  всех населённых пунктов МО; 
- Организация систем нормативного водоотвода с осваиваемых площадок.
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Территориальные ресурсы
С целью выявления территориальных ресурсов для развития МО выполнен анализ территории, в процессе которого были учтены природные и экологические свойства территории, характер сложившейся планировочной структуры поселения, а также социально-экономические и прочие факторы, определяющие параметры и перспективы развития муниципального образования Возрожденческое.
Оценивались как непосредственно поселковые территории (в пределах застройки), так и прилегающие к ним территории, находящиеся в зоне влияния, притяжения.
Особое внимание уделено природно-экологическим и санитарно-гигиеническим, а также инженерно-геологическим условиям и ограничениям, представляющим определённые препятствия к осуществлению тех или иных функций (санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы объектов, границы I и II пояса ЗСО источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, водоохранные зоны, леса и лесопосадки).
Одним из основных критериев выбора площадок реконструкции является относительная градостроительная ценность застроенной территории, которая выявлена путем пофакторной экспертной оценки привлекательности территории поселения. Под термином «привлекательность» подразумевается комплексное состояние и ресурсный потенциал отдельных фрагментов территории, определяющий уровень их благоприятности для проживания или привлечения инвестиций.
С этой целью проделан анализ территории по ряду факторов, влияющих на параметры и направление развития МО, в том числе: природно-экологических, санитарно-гигиенических и инженерно-строительных условий, особенностей инженерного обустройства, характера современного использования территории.
В результате оценки выбраны наиболее предпочтительные по комплексу факторов площадки, на которых возможно размещение жилой и общественной застройки, расширения производственной зоны, устройство коммунальной зоны, а также территории, пригодные для организации рекреационных зон.
Комплексный анализ выявил порядка 36 га территорий, возможных для размещения нового капитального строительства, практически, на территории населенного пункта.
Из общего количества земель все - территории, в основном свободные от застройки, но требующие в ряде случаев проведения мероприятий по инженерной подготовке территории, охране окружающей среды, инженерно-транспортному обустройству.
Территориальные ресурсы для размещения коммунально-складских предприятий определены как за счёт интенсификации использования существующих территорий, (что требует специальных дополнительных проработок), так и на свободных площадках.
На основе выбранных площадок рекомендовано территориальное развитие центра поселения, проектное функциональное зонирование и планировочная структура территории.
В основе трансформации функционального зонирования поселения лежат следующие главные предпосылки:
1) Необходимость обеспечения территории под реконструкцию и новое жилищное строительство с целью реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России», а также ФЦП «Жилище на 2011-2015 годы»;
2) Необходимость обеспечить требуемую по социальным нормативам обеспеченность учреждениями социальной сферы, а также учреждениями обслуживания, находящимися в коммерческом спектре;
3) Происходящее из основных целей территориального планирования увеличение территорий, занятых под общественно-деловые функции для размещения общественных бизнес – структур;
4) Актуальность формирования системы непрерывных зеленых насаждений общего пользования;
5) Необходимость упорядочения размещения производственных и коммунально-складских предприятий в поселении;
6) Необходимость посредством функционального зонирования территории создать основу для сбалансированного градостроительного зонирования территорий (т.е. разработки правил землепользования и застройки).
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Планировочная организация территории поселения исторически складывалась под воздействием следующих факторов:
- природно-ландшафтный каркас территории, образованный положением  главного населённого пункта поселения – п. Возрождение;
-  географическое положение – п. Возрождение является планировочным узлом второго порядка на территории Хвалынского МР. 
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Территориальное развитие МО рассматривается с позиций размещения капитального строительства, как на свободных, так и на застроенных землях населённых пунктов поселения (т.е. путем дополнений к  существующей застройке).
На свободных территориях в населённых пунктах поселения, в основном, в центре поселения предусматривается новое жилищное строительство – индивидуальное, с приквартирными участками,  а также комплексное развитие пром- и коммунальных территорий, социальной, инженерной  и транспортной инфраструктуры. При этом следует принимать повышение качества среды обитания, в том числе – улучшение архитектурного облика застройки населённых пунктов, более интенсивное использование территории и, как следствие, повышение ее инвестиционной привлекательности.
Базовыми принципами планирования территории поселения являются:
- Реорганизация жилой среды, повышение её качества;
- Усиление взаимосвязи мест проживания с местами приложения труда;
- Усиление взаимосвязи между населёнными пунктами поселения;
- Максимальный учет природно-экологических и санитарно-гигиенических ограничений; 
- Размещение производственных объектов преимущественно в пределах сформировавшихся производственных и коммунальных зон за счет интенсификации и упорядочения использования земельных участков, а также использование для этих целей наиболее инвестиционно привлекательных площадок с развитой инженерной инфраструктурой.
- Развитие коммунальных и коммунально-складских территорий на площадках, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям транспортной доступности.
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Генеральный план предусматривает сохранение общего характера исторически сложившейся планировочной структуры поселения и приведение отдельных ее элементов (транспортные связи, параметры застройки, развитие системы общественных центров) в соответствие с современными требованиями к организации жизненной среды населённых пунктов. Для целей планирования размещения капитального строительства  на территории поселения инвестиционно привлекательными становятся территории центра МО.
Территориальное планирование МО в соответствии с Градостроительным кодексом РФ предполагает деление его территории на функциональные зоны в зависимости от вида использования. В настоящем генеральном плане выделены следующие функциональные зоны:
- жилые и общественно-деловые; 
- промышленности (и коммунально-складские); 
- рекреационные;
- земли сельскохозяйственного назначения;
- земли спецтерриторий;
 - земли транспорта;
- земли водного фонда;
- земли гослесфонда.
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В проектных решениях генерального плана не предусмотрено дробление жилых зон.
В предложениях по генеральному плану населённых пунктов поселения  показаны существующие и проектные жилые зоны. 
При разработке следующих стадий градостроительной документации должна учитываться конкретная демографическая ситуация, которая позволит рассчитать потребность в учреждениях образования, дошкольного воспитания и культурно-бытового обслуживания. В предложениях по генеральному плану населённых пунктов поселения  выделены зоны индивидуальной жилой застройки. Зоны индивидуальной жилой застройки  занимают около 135га.
Плотности жилого фонда брутто, используемые при усадебном строительстве, соответствуют нормам СНиП 2.07.-01.089 и составляют в зонах индивидуальной жилой застройки – 400 -1000 м кв /га.
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Общественно-деловые зоны включают в себя территории преимущественно занимаемые зданиями органов государственного и муниципального управления, предприятиями общественного питания, клубами, культурно-развлекательными и торговыми учреждениями. Общественно-деловые зоны не выделены, так как входят  в понятие «застроенные территории». Во всём поселении они могут составить не более 15га.
3.1.6.3 [bookmark: _Toc244411152][bookmark: _Toc325524068]Рекреационные зоны
Зоны парков и скверов, а также других зелёных насаждений общего пользования могут составить 4 га, а также других территорий зеленых насаждений  общественного назначения, рассредоточенных по поселению - это проектируемые рекреационные  зоны в районе водных объектов, могут составить 35 га.
Зона спортивных сооружений.  Она составляет 1,5га.

3.1.6.4 [bookmark: _Toc244411153][bookmark: _Toc325524069]Зоны промышленности (и коммунально-складские)
Зоны промышленности представлены площадками существующими и проектируемых предприятий перерабатывающей промышленности, площадками существующих и проектируемых складских территорий, а также площадками  агропромышленных комплексов. Они составляют  около 50 га.

[bookmark: _Toc244411154][bookmark: _Toc325524070]3.1.6.5 Зоны сельскохозяйственного назначения
[bookmark: _Toc244411155][bookmark: _Toc325524071]К зонам сельскохозяйственного назначения отнесены территории, занятые сенокосами,   выпасами, территориями сельхозпроизводства. 


3.1.6.6 Зоны спецтерриторий
Земли спецтерриторий  (кладбища) в  МО составляют около 2,5га. 

3.1.6.7 [bookmark: _Toc244411156][bookmark: _Toc325524072] Зоны транспорта
Земли транспорта МО представлены территориями автомобильного транспорта. Они  заняты площадями, улицами, дорогами и т.д.  и составляют около 35га.
3.1.6.8 [bookmark: _Toc244411157][bookmark: _Toc325524073] Зоны водного фонда
Территории  водного фонда в МО представлены водоемами оврага Поперечный.  Они составляют около 20 га.
3.1.6.9 [bookmark: _Toc244411158][bookmark: _Toc325524074] Зоны гослесфонда
В пределах земель администрации Возрожденческого  МО выделены зоны, занятые древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в гослесфонд  - 38 га.

3.2 [bookmark: _Toc244407702][bookmark: _Toc244410163][bookmark: _Toc244411159][bookmark: _Toc325524075]Жилищное строительство
3.2.1 [bookmark: _Toc244407703][bookmark: _Toc244410164][bookmark: _Toc244411160][bookmark: _Toc325524076]Основные направления жилищного строительства
Проектом предлагают следующие принципы осуществления нового жилищного строительства.
· Комплексная реконструкция и  благоустройство существующих кварталов – ремонт и модернизация жилищного фонда; реконструкция инженерных сетей, улично-дорожной сети; озеленение территорий; устройство спортивных и детских площадок.
· Комплексность застройки новых жилых кварталов – строительство объектов социальной инфраструктуры параллельно с вводом жилья; организация торговых и обслуживающих зон.
· Строительство разнообразных типов жилых домов с учетом потребностей всех социальных групп населения, осуществление строительства социального жилья.
· Индивидуальный подход к реконструкции и застройке различных населённых пунктов поселения; переход к проектированию и строительству разнообразных типов жилых объектов, групп жилых домов, жилых кварталов.
· Формирование комфортной архитектурно-пространственной среды жилых зон; переход к более мягкому масштабу застройки.
· Улучшение экологического состояния жилых зон, вынос за пределы селитебных территорий ряда производственных, коммунальных и прочих объектов, снижение класса вредности предприятий, не подлежащих выносу а также вывод транзитного и грузового автотранспорта.
Основные критерии развития жилищного комплекса, заложенные областной программой, на местном уровне необходимо скорректировать в сторону увеличения, в соответствии с местными особенностями. Необходимо использовать сложившуюся благоприятную конъюнктуру на рынке жилья и стабильно высокий спрос для формирования более высокого по сравнению с заложенными областными показателями уровня жилищной обеспеченности населения.
В последующем стратегия развития жилищного строительства в МО должна строиться на использовании благоприятных конъюнктурных факторов – близости к районному центру и наличию стабильного спроса на жилье со стороны жителей города и внутри региональных мигрантов. Это позволит несколько увеличить прогнозный уровень жилищного строительства в МО по сравнению со среднеобластным.
Назначаемая величина жилобеспеченности, (средняя по области) как и общая площадь жилого фонда определены эмпирически, исходя из территориальных ресурсов поселения.
При прогнозируемом количестве населения в поселении достижение поставленных целей предполагает увеличение жилого фонда до 43.2 тыс.м2. 
Данные свидетельствуют о том, что если развитие жилищного сектора будет развиваться по заданному содержанию, это возможно из проведенного анализа, то предлагаемые результаты могут быть получены при соблюдении определенных условий:
·  Наращивание имеющихся мощностей строительных организаций и создание новых в условиях, в основном, г. Хвалынск;
·  Реорганизация и также наращивание мощностей промышленности строительных материалов;
·  Реализация инвестиционной программы и, как, следствие приток населения.
Скачок в объеме строительно-монтажных работ приведет к привлечению на рынок услуг больших мощностей подрядных организаций. В настоящее время отсутствуют современные методики, позволяющие определять зависимость между объемом жилищного и культурно-бытового строительства и мощностью строительной базы. При формировании столь высокого спроса на услуги подрядных организаций невозможно определить на сколько быстро на рынке формируются соответствующие предложения и будет ли реализован данный проект в установленный срок.
Высокие объемы жилищного строительства повлекут за собой освоение под застройку более 40 га земель при размещении жилищного фонда в усадебной застройке. Необходимо на основе планомерно разрабатываемой градостроительной документации (проектов планировки и межевания) выделять площадки под реконструкцию в структуре поселения.
3.2.2 [bookmark: _Toc244407704][bookmark: _Toc244410165][bookmark: _Toc244411161][bookmark: _Toc325524077]Площадки жилищного строительства
Решения генерального плана по реорганизации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на комплексный градостроительный анализ территории: градостроительная, историческая ценность среды и фонда, его техническое состояние и строительные характеристики, распределение жилья по расчетным градостроительным районам, динамика и структура жилищного строительства.
Проектные предложения по реконструкции отдельных частей поселковой территории, сведенные на расчетный срок приведены в таблице 3.2.2.1.
Таблица 3.2.2.1
Показатели по планировочным районам
	№
	Планировочный район
	Население, чел
	Жилищная обеспеченность

	
	
	
	существующая
	проектная

	1
	Возрождение
	2800
	28.4
	36.0


Параметры жилищного и сопутствующего строительства на показанных выше территориях приведены в разделе 3.1.4 «Развитие жилых зон».
Принятые плотности застройки:
· Усадебная застройка при участках в 15 – 30 соток –  от 20 чел/га. 
3.3 [bookmark: _Toc244407705][bookmark: _Toc244410166][bookmark: _Toc244411162][bookmark: _Toc325524078]Совершенствование сети обслуживания территории объектами социальной инфраструктуры
Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания является важнейшей составной частью социального развития муниципального образования.
Статус  МО обуславливает особые требования к перечню размещаемых на его территории общественных учреждений и объектов, предполагает развитие внутрипоселковой социальной функции, решающей задачи совершенствования внутрипоселкового  сервисного обслуживания с целью достижения качества жизни населения, соответствующего стандартам, принятым для МО такого ранга.
Формирование и насыщение общественной застройки должно подчеркнуть имидж МО, с целью создания благоприятного инвестиционного климата.
Процесс развития системы культурно-бытового обслуживания будет сопровождаться изменениями как качественного порядка – повышением уровня обслуживания, появлением новых видов услуг, снижением потребности в некоторых традиционных видах,  как качественного, так и количественного – разукрупнением учреждений и предприятий при увеличении общего количества рабочих мест для кадров, вытесняемых в условиях рыночной экономики из других сфер хозяйственного комплекса.
Это требует перестройки всей системы культурно-бытовой сферы:
- пересмотра нормативной базы с последующим ее использованием только как контролирующей;
- определение потребности нового строительства тех или иных видов обслуживания в соответствии со спросом и платежеспособностью населения.
Решение этих задач лежит на пути наращивания мощности всей системы услуг (рост объёмов, разнообразия, качества и доступности услуг) при изменении функциональной и территориальной организации.
Изменения в функциональной организации связаны с завершением процесса дифференциации сферы обслуживания на две системы: коммерческую и социальную.
Коммерческая – ориентируется на платёжеспособное население, обеспечивая максимальный по объёму и разнообразию набор услуг в соответствии со спросом.
Коммерческая сфера не поддаётся нормированию, поскольку развивается на основе конкуренции и в соответствии с законами рынка.
Социальная – ориентируется на всё население, в первую очередь на малообеспеченное, и должна обеспечивать гарантированный социальный минимум услуг.
Социальная сфера поддаётся нормированию, основанному на социальной статистике (учёт численности детей дошкольного и школьного возраста, частоты посещения медицинских учреждений и т. д.) и ориентируется на определённых этапах развития на социальные стандарты.
Следует отметить, что в новых экономических условиях сфера услуг является одной из приоритетных, поскольку достаточно привлекательна для вложения капитала и наиболее ёмка для занятости населения.
Таким образом, система культурно-бытового обслуживания будет функционировать и развиваться за счет смешанного финансирования – из личных средств населения, средств коммерческих структур и бюджетных средств.
Изменения в территориальной организации обусловлены необходимостью повышения комфортности среды проживания в части обеспечения достаточных по объёму и разнообразию услуг при минимальных затратах времени на их получение.
Эта цель достигается за счёт предлагаемого в проекте формирования иерархической системы центров обслуживания с определённым набором услуг разного типа и частоты пользования в центрах разных рангов (эпизодического, периодического и повседневного обслуживания).
В перспективный период потребность в новом строительстве учреждений обслуживания сохраняется и должна определяться в рамках разрабатываемых социальных программ муниципального, областного и федерального уровня.
Планируемый период развития поселения характеризуется ростом преимущественно качественных показателей, что повлечёт за собой следующие основные структурные сдвиги в организации обслуживания:
- изменения в соотношении первичных (стандартных) и высших форм обслуживания в сторону увеличения удельного веса высших форм обслуживания;
- изменения в пространственной организации системы обслуживания: рост доли учреждений общепоселкового значения;
- дальнейшее приближение к потребителю повседневного обслуживания, сокращение в связи с этим повседневных маятниковых передвижений при росте объёмов избирательных.
Поскольку численность населения МО имеет тенденцию к стабилизации, правильная организация системы учреждений культурно-бытового обслуживания в перспективе предполагает не только строительство новых учреждений, но и качественное переоборудование и улучшение старых учреждений (оснащение их новой техникой, современным оборудованием, обеспечение хорошо подготовленными кадрами).
Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни населения по основным сферам: образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и бытовое обслуживание.

[bookmark: _Toc244407706][bookmark: _Toc244410167][bookmark: _Toc244411163][bookmark: _Toc325524079]3.3.1 Учреждения образования
3.3.1.1 [bookmark: _Toc244411164][bookmark: _Toc325524080] Детские дошкольные учреждения
В томе I рассматривалась современная ситуация с обеспеченностью местами в ДДУ. На расчетный срок  потребность в количестве детских мест составит 96 мест.
В таблице 3.3.1.1.1 приведена оценка в необходимости строительства детских садов в центре поселения и в остальных населённых пунктах и предложения по их удовлетворению потребности в местах в ДДУ.
Таблица 3.3.1.1.1.
Потребность в местах ДДУ на расчетный срок и проектные предложения по удовлетворению мест в ДДУ.
	№ п/п
	Наименова-ние планировоч-ного района
	Потребность в ДДУ при 32 детей на 1тыс. жителей
	Недостаток (-), избыток (+) в ДДУ с учетом существующих
	Потреб-ность в ДДУ при 32 детей на 1тыс.жителей (проект.)
	Недостаток (-), избыток (+) в ДДУ с учетом существующих (проект)
	Предложения по размещению

	1
	Возрождение
	96
	-16
	176
	-96
	В многофункциональном общественном мини-центре


Общая потребность в местах в ДДУ на расчетный срок составит 96 мест.
Предлагается строительство многофункционального общественного мини-центра.
 Необходимо активно развивать внебюджетные учреждения дошкольного воспитания. В первую очередь это касается мини-детсадов вместимостью 10-15 человек. Такие учреждения могут располагаться как в специально построенных, так и в приспособленных малоэтажных зданиях. Также частными детскими садами возможно обеспечить и другие населённые пункты поселения. С целью снижения затрат муниципального бюджета на содержание детских садов, следует довести суммарную вместимость частных детских учреждений до 20% от проектной вместимости детских садов.
Представленные в таблице данные являются оценочными для определения приблизительного объема строительства детских дошкольных учреждений. При последующем проектировании на стадии проектов планировки необходимо производить расчет в соответствии с уточненными данными по фактической и проектной численности населения, а также в соответствии с нормами региональных нормативов градостроительного проектирования для более рационального распределения проектируемых учреждений по территории.
3.3.1.2 [bookmark: _Toc244411165][bookmark: _Toc325524081] Общеобразовательные школы
В исходный год численность обучающихся детей (школьного возраста) составила 208 человек.
На расчетный срок в соответствии с демографическим прогнозом предполагается 336 детей школьного возраста из расчета 120 человек на 1000 жителей.
В условиях МО нет необходимости строительства новой поселковой школы, так как количество школьных мест превышает прогнозируемое количество школьников.
В таблице 3.3.1.2.1 приведена оценка необходимости в строительстве школ к отдельным планировочным районам и предложения по удовлетворительной потребности в местах школ.
Таблица 3.3.1.2.1.
Потребность в местах в школах на расчетный срок и предложения по удовлетворению потребности в школьном строительстве.
	№ п/п
	Наименова-ние планировоч-ного района
	Потреб-ность в местах в школах, мест
	Недостаток     (-), избыток (+) мест в школах с учетом существующих
	Потреб-ность   в местах в школах, мест (про-ект)
	Недостаток   (-), избыток (+) мест в школах с учетом существу-ющих (проект)
	Проектные предложения по школьному строитель-ству

	1
	П.Возрож-дение
	208
	+617
	336
	+489
	Сущ. СОШ 


[bookmark: _Toc325524082]Резервные места в школе МО за расчетный срок таким образом, могут быть оценены в 489 мест. Межшкольные учебные комбинаты и помещения для внешкольных занятий можно разместить в школьных зданиях. 
3.3.1.3.Учреждения среднего специального образования
Проектом генерального плана не предусмотрено мероприятий по строительству новых средних учебных заведений, реконструкции, требующей расширения и выделения новых земельных участков.
Ввиду того, что все учреждения высшего и среднего специального образования  находятся в ведении Администрации Саратовской области, вопросы их развития должны быть отражены в документах территориального планирования области, где нет подобных положений.
[bookmark: _Toc244407707][bookmark: _Toc244410168][bookmark: _Toc244411166][bookmark: _Toc325524083]3.3.2  Учреждения здравоохранения
[bookmark: _Toc244411167][bookmark: _Toc325524084]3.3.2.1 Учреждения здравоохранения стандартного типа.
Муниципальное образование не обеспечено больничными местами – стационарные больничные места  находятся только в ЦРБ в г. Хвалынске, с плохой транспортной доступностью. Ввиду этого в проекте генерального плана не предусмотрено строительство новых больниц и новых стационарных лечебных учреждений. 
[bookmark: _Toc244411168][bookmark: _Toc325524085]3.3.2.2 Амбулаторно-поликлинические учреждения
В рамках действующих национальных проектов, федеральных и областных целевых программ уделяется приоритетное внимание стационарзамещающим формам медицинского обслуживания, прежде всего, поликлинической сети и формированию диагностических и консультационных центров. В томе 1-м отмечалось, что в поселении  действует  амбулатория. 
[bookmark: _Toc244411169][bookmark: _Toc325524086]3.3.2.3 Скорая медицинская помощь
При формировании проектных решений по развитию системы скорой помощи поселения была взята норма СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», при которой необходимо по расчету 2 автомобиля на расчетный срок на 10 тыс. жителей (в том числе один резервный).  Так как МО не может быть оснащено по расчёту отдельной станцией скорой помощи на расчетный срок, то необходимы рекомендации по расширению станций скорой помощи  в г. Хвалынске.

[bookmark: _Toc244407708][bookmark: _Toc244410169][bookmark: _Toc244411170][bookmark: _Toc325524087]3.3.3.Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения
В соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006 – 2015гг». К 2015г. необходимо довести численность занимающихся физкультурой и спортом до 30% населения или 0.25 тыс. человек применительно к МО.
Проектом предлагается строительство Физкультурно - оздоровительного  комплекса  (ФОК)  и реконструкция стадиона в пос. Возрождение.

[bookmark: _Toc244407709][bookmark: _Toc244410170][bookmark: _Toc244411171][bookmark: _Toc325524088]3.3.4 Коммунальные объекты
Бани.  В расчётный срок заложено строительство бани, вместимостью  до 20 мест (в многофункциональном общественном мини-центре). 
Общественные уборные. Сеть общественных уборных необходимо довести до нормативов – 1 уборной на 1000 жителей, т.е. на расчетный срок необходимо строительство 3 уборных. Размещение уборных необходимо регулировать в проектах планировки межевания территорий, где необходимо определять места для отдельно стоящих или во встроенных в общественные здания уборных.
Кладбища.  Существующие кладбища МО. 
[bookmark: _Toc244407710][bookmark: _Toc244410171][bookmark: _Toc244411172][bookmark: _Toc325524089]Пожарное депо. Существующее Пожарное депо.

3.4 Развитие коммерческого сектора системы обслуживания населения
В размещении объектов торговли, бытового обслуживания и общественного питания, проектные решения генерального плана исходят из того, что функционирование подобных объектов сегодня полностью находится в сфере частного предпринимательства, а следовательно, потребность в них определит рынок, который и будет поддерживать равновесие в их численности. Существующая нормативная база не дает объективной оценки в потребности в тех или иных учреждениях торговли, а у органов власти отсутствуют правовые рычаги воздействия на ситуацию,  в которой, например, численность объектов торговли превысила норматив. Запретить открывать новые объекты торговли в такой ситуации закон не позволяет. Со стороны органов власти остается забота об отведении новых территорий под соответствующие функции и надзор за соблюдением порядка торговли в рамках установленных законом полномочий соответствующего уровня.
Ввиду этого генеральным планом не предусмотрено мероприятий по развитию сети торговли, общественного питания, бытового обслуживания ввиду того, что такое развитие будет осуществляться в рамках рыночных механизмов с минимальным вмешательством органов власти. На территориях населённых пунктов генеральным планом предусмотрены места возможного размещения предприятий обслуживания  и торговли.
Проектом не  предлагается размещение гостиниц, так как в Хвалынске даже в настоящее время имеется широкая гостиничная сеть.
[bookmark: _Toc325524090]3.5 Развитие производственной зоны
Возрожденческое  МО, исходя из условий демографического состава населения, его занятости,  можно рекомендовать расширять производственные площадки поселения под размещение	предприятия по	производству хлебо-булочных изделий, предприятия по производству мясной продукции, организаций по ремонту техники, закупке техники, минитехники; создание	кооперативных (частных) МТС, а также станций по техническому обслуживанию оборудования животноводческих ферм;
−	агросервисное обслуживание;
−	приобретение списанной техники и ее ремонт.
Для этой цели можно рекомендовать площадки, расположенные в районе существующей промзоны, в основном, с учётом транспортной доступности.
Кроме того, проектом «Схемы территориального планирования  Хвалынского района» рекомендовано развитие агропромышленного кластера района. Приоритетом в размещении  новых предприятий агропромышленного направления, в том числе,  является транспортная доступность от районного центра – г. Хвалынск. В условиях МО Возрожденческое проектом предусмотрено размещение:
- комплекс КРС.
- станция технического обслуживания сельскохозяйственной техники
- предприятие по переработке мясной продукции
            Вместе с тем, с учетом направлений инвестиционной политики, освоение площадок для размещения новых производств коренным образом должно изменить экономический потенциал Возрожденческого МО, повлиять на процент роста миграций, в том числе федерального уровня, повлиять на процент роста экономики не менее 10% в среднем за год на начальном этапе расчетного периода.

[bookmark: _Toc244407711][bookmark: _Toc244410172][bookmark: _Toc244411173][bookmark: _Toc325524091]3.6 Развитие транспортного комплекса
[bookmark: _Toc244311455][bookmark: _Toc244410173][bookmark: _Toc244411174][bookmark: _Toc325524092]3.6.1 Приоритеты развития транспортного комплекса
[bookmark: _Toc244311456][bookmark: _Toc244410174][bookmark: _Toc244411175]Основными приоритетами развития транспортного комплекса МО должны стать на расчетный срок (2032 г.):
· планомерное увеличение протяженности улиц с твердым покрытием;
· разработка научно обоснованной детальной программы развития транспортного комплекса;
· упорядочение улично-дорожной сети в отдельных деревнях и селах, решаемое в комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями;
· расширение существующих магистралей с целью доведения их до проектных поперечных профилей;
· создание инфраструктуры внутреннего автобусного транспорта;
· пробивка новых магистралей, в т.ч. для скоростного движения.
[bookmark: _Toc325524093]3.6.2 Развитие внешнего транспорта
[bookmark: _Toc244311458][bookmark: _Toc244411177]Проектом не предусмотрено развитие таких видов внешнего транспорта, как железнодорожный и водный.
[bookmark: _Toc325524094]3.6.2.1 Внешний автомобильный транспорт
[bookmark: _Toc244311459][bookmark: _Toc244411178]Развитие внешнего автомобильного транспорта непосредственно связано с ремонтом существующих автодорог, подходящих к п. Возрождение.
Схемой территориального планирования Хвалынского района предлагается реконстркция автодороги  - Автоподъезд от а/д "Сызрань - Саратов - Волгоград" к пос. Возрождение - с. Благодатное, строительство комплекса объектов придорожного сервиса, станций технического обслуживания автомобилей, автозаправочных станций. Развитие внешнего автомобильного транспорта непосредственно связано с созданием новых и реконструкцией старых улиц поселка и развитием придорожного сервиса.
[bookmark: _Toc244311460][bookmark: _Toc244410175][bookmark: _Toc244411179][bookmark: _Toc325524096]3.6.3 Оптимизация улично-дорожной сети
[bookmark: _Toc244311461][bookmark: _Toc244410176][bookmark: _Toc244411180]Основная задача проектируемой системы улиц и дорог – обеспечение удобных транспортных связей с наименьшими затратами времени жилых районов деревни между собой и с производственными зонами, центром рабочего поселка, устройствами внешнего транспорта, зонами отдыха и другими местами.
В проекте приняты следующие категории улиц и дорог:
- жилые улицы.
По проекту генерального плана все улицы пос.
Возрождения реконструируются до улиц с твердым покрытием.
Особое значение следует уделять капитальному ремонту улиц, которые по размерам обслуживаемого движения не требуют реконструкции с переводом на более высокую категорию, но ввиду увеличения интенсивности движения транспорта и значительного увеличения в составе транспортного потока доли тяжелых автомобилей, требуют проведения работ по усилению дорожной одежды и ремонту мостов для обеспечения пропуска большегрузных автомобилей, совершенствованию системы водоотвода, перестройки отдельных участков, для обеспечения нормативных требований, устройству дорожной разметки, ограждений, другого инженерного обустройства дороги.
Учитывая наличие продолжительного зимнего периода, особое внимание необходимо уделять зимнему содержанию автомобильных дорог и улиц. Для устранения снежных заносов, уменьшения распространения вредных выбросов от автомобилей и улучшения эстетических качеств дорог следует активизировать работы по озеленению автомобильных дорог и улиц.
Дорожное хозяйство, основанное на государственной и муниципальной собственности и преимущественно бюджетном финансировании, должно сформировать эффективную систему государственного и муниципального управления имуществом автомобильных дорог и инвестициями в дорожное хозяйство.
Наметившиеся тенденции роста дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах области и высокий уровень аварийности требуют принятия организационных мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения.
Охрана окружающей среды.
Опережающий рост парка автомобильного транспорта по сравнению с развитием автомобильных дорог приводит к увеличению их загруженности, снижению средних скоростей движения и, как следствие, ухудшению экологической обстановки за счет загрязнения окружающей природной среды вредными выбросами. Кроме этого, ужесточение требований к безопасности дорожного движения, особенно в зимнее время, влечет загрязнение придорожных территорий химическими реагентами, используемыми для борьбы с зимней скользкостью. Велика энергоемкость строительства и содержания автомобильных дорог, что также приводит к значительным объемам вредных выбросов в атмосферу и нерациональному использованию природных ресурсов.
Доля автомобильного транспорта в суммарных выбросах загрязняющих веществ в атмосферу всеми техногенными источниками достигает 45%, а в шумовом воздействии на население — 85-95%. Рост парка автомобильного транспорта, концентрация его в населенных пунктах и вблизи важнейших транспортных узлов вместе с увеличением загруженности дорог и снижением средних скоростей движения приводит к ухудшению экологической обстановки.
Коренное улучшение экологической ситуации на автомобильных дорогах намечено достигнуть комплексом мер, среди которых существенное значение имеет повышение уровня содержания дорог, которое будет способствовать уменьшению на 20-30% объемов выбросов автомобильным транспортом.
Устройство и содержание шумозащитных сооружений на участках дорог с высокой интенсивностью движения, проходящих в непосредственной близости от застройки, а также на подходах к крупным населенным пунктам даст возможность улучшить экологические характеристики, связанные с шумом от проходящего транспорта.
Регулярный сбор и утилизация отходов вдоль автомобильных дорог позволит улучшить внешний вид полос отвода и придорожных полос.
Транспортные коммуникации зачастую пересекаются с коридорами природного экологического каркаса. Для обеспечения сохранности естественных миграционных путей животных на этих участках, в зависимости от рельефа местности, рекомендуется использовать эстакадные участки транспортных коммуникаций или экодуки над ними, а в случаях пересечения долин рек и ручьев – исключительно мостовые переходы.
Осуществление перечисленных мероприятий позволит в полной мере выполнить требования федерального закона «Об охране окружающей среды».
[bookmark: _Toc325524097]3.6.4 Развитие  транспорта МО
Автомобильный парк на расчетный срок принят 100 автомобилей на 1000 человек.
Удельный вес перевозок на индивидуальном автотранспорте, несомненно, возрастет, чему должно соответствовать развитие улично-дорожной сети. Вместе с тем, до разработки комплексной транспортной схемы некорректно оценивать и прогнозировать объемы роста перевозок на индивидуальном автотранспорте.
Развитие систем поселкового общественного транспорта непосредственно связано с ростом населения и освоением новых территорий для жилищного строительства, а также с формированием новых трудовых потоков в районе производственных зон.
На данной стадии, до разработки комплексной транспортной схемы, в части развития поселкового общественного транспорта предусмотрены нижеописанные мероприятия на расчетный срок генерального плана.
Потребность в подвижном составе автобусов затруднительно определить без проведения дополнительных исследований пассажиропотоков.
Система хранения автотранспорта граждан разработана исходя из требований СНиП 2.07.01-89*.
При проектной автомобилизации населения 100 авт. на 1000 жителей численность автопарка, находящегося в собственности граждан составит на расчетный срок 280 автомобилей. При этом отсутствуют данные об обеспеченности автомобилей местами в гаражах и гаражно-строительных кооперативах, расположенных в селитебной зоне.
Для размещения автомобилей на открытых стоянках потребуется 2 га территорий п.Возрождение, что допустимо.
Вместе с тем генеральным планом принят способ хранения автотранспорта:
· на открытых стоянках в пределах новых микрорайонов и новой промышленной зоны.
Указанный способ размещения автомобилей должен стать основой для проведения реконструкции и нового строительства в п.Возрождение. Общественные здания и сооружения, имеющие в своём составе спортивные площадки и другие плоскостные сооружения, должны изначально проектироваться с подземными гаражами-стоянками.
Необходимо предусматривать устройство нормативных гостевых автостоянок в жилой и общественно-деловой застройке.
В условиях социально-экономических преобразований значимость автомобильного транспорта в транспортной системе страны постоянно возрастает. Быстрыми темпами растет его вклад в обеспечение мобильности населения. Повседневное массовое использование личных автомобилей является одним из главных факторов формирования нового образа жизни. Развитие рынков товаров и услуг, малого и среднего бизнеса объективно расширяет сферу применения грузового автомобильного транспорта, что обусловлено его высокой адаптированностью к рыночным условиям. Темпы наращивания парка личных и коммерческих автомобилей позволяют говорить о массовой автомобилизации, которая носит необратимый характер.
Процесс автомобилизации противоречив. Обеспечивая, новое качество жизни людей и способствуя развитию рыночной экономики, автомобилизация сопровождается и негативными последствиями, связанными с ущербом от ДТП, загрязнением окружающей среды, перегрузкой дорог и поселковых улиц, проблемами развития поселковой среды, дестабилизацией работы наземного пассажирского общественного транспорта, проблемой утилизации автотранспортных средств и рядом других факторов.
С учетом тесной взаимосвязи сфер использования автомобиля для личных потребностей граждан и в коммерческих целях структурные преобразования на автомобильном транспорте должны носить комплексный характер.
Массовые пассажирские перевозки, как и в настоящее время, на перспективу намечается осуществлять автобусным и легковым автотранспортом.
Объекты дорожного сервиса
Создание современной сети автомобильных дорог невозможно без коренного улучшения уровня обслуживания, обеспечения условий труда и отдыха участников дорожного движения.
Меры по совершенствованию системы дорожного сервиса направлены на приближение состояния автомобильных дорог к передовому уровню. Их осуществление будет способствовать повышению удобства и обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах, а также улучшению уровня обслуживания грузов и пассажиров. Предусмотренные мероприятия по развитию дорожного сервиса обеспечивают стимулирование привлечения внебюджетных средств для обслуживания участников дорожного движения. Реализация намеченной системы мер по упорядочению размещения объектов дорожного сервиса даст возможность снизить экологическую нагрузку на придорожные полосы, улучшить обслуживание пользователей.
Объекты дорожного сервиса, подлежащие размещению, эксплуатации на дорогах поселка, разделены на три основные группы в зависимости от источников финансирования, форм собственности и порядка функционирования.
Первая группа объектов — это объекты, входящие в комплекс автомобильной дороги и активно способствующие снижению утомляемости водителей и пассажиров, обеспечению оказания необходимой помощи участникам движения, повышению уровня удобства и безопасности движения, повышению долговечности автодорог, (площадки для кратковременной стоянки автомобилей и отдыха участников движения, автобусные остановки, пункты весового контроля, посты ГИБДД). Количество и места расположения этих объектов будут определяться предпроектной документацией на строительство дорог. Финансирование строительства, ремонта и содержания этих объектов будет осуществляться из средств, выделяемых для развития, а также ремонта и содержания дорог с долевым участием частных инвесторов, имеющих коммерческую заинтересованность.
Вторая группа объектов — объекты, образующие единую систему сервисного обслуживания пассажирских перевозок, в том числе сеть автовокзалов и автостанций, пунктов медицинской помощи, как правило, расположенных в населенных пунктах вблизи дорог. Размещение, ремонт и содержание объектов этой группы предусмотрено финансировать из внебюджетных средств и местных бюджетов.
Третья группа объектов — объекты платного сервиса в пределах придорожной полосы для повышения уровня комфорта участников движения, создания условий для труда и отдыха в пути водителей и пассажиров. К объектам этой группы отнесены мотели, кемпинги, автозаправочные станции, станции технического обслуживания, пункты питания, грузовые терминалы. Их предусмотрено создавать в виде коммерческих предприятий, как правило, малого бизнеса, создающихся и эксплуатируемых за счет собственных средств. Развитие таких объектов дорожного сервиса будет определяться законом «спроса и предложения» и государственным регулированием в части обеспечения безопасного функционирования предприятий и защиты прав потребителей.
Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, а автозаправочные станции (АЗС) — из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей (СНиП 2.07.01-89*).
В результате расчетная суммарная мощность станций технического обслуживания автомобилей должна составить 1 пост, а автозаправочных станций - 1 колонка.
1. Недостатком планировочной структуры является отсутствие автодорог с твёрдым покрытием в части местных систем расселения, что препятствует развитию культурно-бытовых связей между жителями периферийной зоны района.
2. Тупиковый характер части автодорог межмуниципаль-ного значения затрудняет связи с населёнными пунктами смежных районов.

[bookmark: _Toc325524098]3.7 Развитие рекреационных функций территории

В МО не выделены организованные места отдыха населения.  Озеленение населённых пунктов неупорядочено. Вместе с тем залесённость поселения и наличие достаточного количества  водных пространств предполагают создание организованных мест отдыха. Предлагается:
- Упорядочение антропогенной нагрузки на природную среду;
- Создание оборудованных мест отдыха (кемпингов, зелёных стоянок и т. д.) в лесной зоне;
- Создание мест отдыха у водных пространств.
В последующих стадиях проектирования более планомерно подходить к вопросам озеленения поселковых территорий, созданию озеленённых пространств всех населённых пунктов поселения, к  озеленению уличных пространств. В водоохраной зоне предлагается устройство рекреационного пространства.
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Схема территориального планирования и соответственно мероприятия по нему содержит проектные предложения по охране окружающей природной среды и улучшению санитарно-гигиенических условий, охране воздушного и водного бассейнов, почвенного покрова, организации системы охраняемых природных территорий, предложения по совершенствованию природно-экологического каркаса территории МО Хвалынского района Саратовской области.
Мероприятия по территориальному планированию в части экологической безопасности, сохранению и рациональному развитию природных ресурсов охватывают функционирование и подсистемы природно-экологической направленности:
1) природно-ресурсную; 
2) рекреационную (рекреационно-туристическую);
3) экологическую (охрану окружающей природной среды);
4) охрану памятников истории и культуры. 
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Мероприятия по охране окружающей среды для Возрожденческого МО включают:
1) Наращивание эколого-ресурсного потенциала агропромышленного комплекса на основе:
- внедрения и развития перерабатывающей промышленности по переработке продукции животноводства и растениеводства на объектах МО;
- производства экологически чистых видов продукции. 
2) Рациональное функциональное и последующее градостроительное зонирование Возрожденческого МО с учетом опережающего развития систем коммунальной и иной инфраструктуры для снижения уровня антропогенных нагрузок на окружающую среду. Генеральным планом предусмотрены градоэкологические мероприятия, сущность которых в перспективном развитии селитебной и рекреационной зон муниципального образования на наиболее благоприятных в экологическом отношении территориях. 
3) Соблюдение экологических требований и санитарно-гигиенических норм при размещении, строительстве и реконструкции объектов промышленной и инженерно-коммуникационной  инфраструктуры в границах МО.
Проектным решением генерального плана предусматривается реализация градостроительных приемов и мероприятий, направленных на «экологизацию» планировочной, транспортной и инженерной инфраструктуры Возрожденческого МО для улучшения условий проживания и отдыха населения, восполнение утраченных элементов природной среды и охрану качества и естественных свойств ее компонентов. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.
Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.
4) Строительство, реконструкция и упорядочение транспортной системы Возрожденческого МО с целью сокращения выбросов загрязняющих веществ в  атмосферу и улучшения шумового режима.
Для автомагистралей, гаражей и автостоянок, продуктопроводов устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов – санитарные разрывы. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.
5) Комплекс мероприятий по охране основных компонентов ОПС:
5.1. Охрана от загрязнения, улучшение качества  атмосферного воздуха:
- корректировка проектов санитарно-защитных зон существующих промышленных, коммунальных объектов, объектов переработки, сельскохозяйственных объектов (ферм КРС и др.) и разработка  проектов СЗЗ проектируемых новых объектов.
Указанное относится также к объектам, планируемым к строительству и вводу согласно Проекту развития Хвалынского района: 
-строительство нового скотомогильника, замена существующих  АТС  координатного  типа  на  электронные  АТС; строительство комплекса КРС, строительство производственных предприятий; строительство капитальных объектов по обслуживанию с/х техники (ремонт и т.п.);  
- озеленение санитарно-защитных зон объектов;
- нормирование объектов производственной, социальной, коммунальной сферы (разработка и корректировка проектов ПДВ) по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу; 
- снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу путем: 
   озеленения и благоустройство населенных пунктов;
   создания зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог.
5.2 Комплекс мероприятий по охране, предотвращению загрязнения водных ресурсов, сбросу сточных вод:
- установление, обозначение на генплане и соблюдение режима ограниченной хозяйственной и иной деятельности в границах водоохранных зон (ВЗ), прибрежных защитных полос (ПЗП)  природных водоемов.
- не размещение в ВЗ и ПЗП средних и малых рек, других природных водоемов запрещенных к этому объектов; 
- очистка, углубление русел, благоустройство ВЗ и ПЗП природных водоемов.
- реконструкция существующих и ввод в действие новых очистных сооружений на основе введения комплексной, механической и биологической очистки и обеззараживания сточных вод;
- развитие централизованной системы хоз.бытовой канализации;
- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей санитарно-гигиеническим нормативам за счет:
-расширения водозаборов;
-выявления и подготовки к эксплуатации новых и находящихся в резерве месторождений пресных подземных вод.
-упорядочения использования источников подземных водоисточников – артскважин для целей питьевого водоснабжения (инвентаризация, паспортизация и т.д.).
5.3 Снижение захламления и загрязнения почв, территорий производственными и бытовыми отходами:
- инвентаризация всех несанкционированных и санкционированных мест (свалок) захоронения производственных и бытовых отходов, ликвидация несанкционированных свалок с  рекультивацией земельных участков;
- для	улучшения	экологической	и	санитарно-эпидемиологической обстановки в г. Хвалынске в 2008 г. начато строительство полигона ТБО для размещения,	обезвреживания и переработки  промышленных отходов	3-4 классов опасности;
- размещение новой свалки на территории Возрожденческого МО;
- рекультивация и перепрофилирование территорий санкционированных свалок,  расположенных в границах поселений; 
−	 разработать пакет руководящих и методических документов	по организации сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов и ввести их в действие постановлением Главы администрации Хвалынского района;
−	в зоне жилой застройки и зданий культурно-бытового назначения всех
населённых	пунктов, входящих в муниципальное	образование, установить контейнеры  (мусоросборники) для	селективного сбора отходов;
−	предусмотреть  машины  специального  назначения  —  мусоровозы  для
сбора и вывозки мусора из хозяйств к месту свалки;
−	предусмотреть	строительство	подъездных	путей к	местам организованных свалок;
−	организовать пункты приёма отходов являющихся вторичным сырьём;
−	организовать сбор  и  вывоз  отходов  в	места, санкционированного размещения;
- организация раздельного сбора отходов в жилом секторе в сменные контейнеры;
- обеспечение отдельного сбора и сдачи на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности);
- заключение договоров на сдачу вторичного сырья для дальнейшей переработки.

[bookmark: _Toc325524101]3.8.2 Рациональное использование и возобновление природных ресурсов и сред

Рациональное использование, повышение плодородия земель и почв, предотвращение деградации плодородия, пахотных земель и его воспроизводства, во исполнение постановления Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. №99 «О федеральной целевой программе «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2012 года»:
1) в рамках целевой программы на нарушенных территориях необходимо восстановить систему применения органических и минеральных удобрений, проводить известкование, фосфоритование, каливание и другие мелиорации по возобновлению плодородия почвенного покрова сельскохозяйственного назначения и иных категорий;
2) внедрять экологически щадящие технологии, биологическое земледелие (органическую систему земледелия), основанные на исключении или значительном сокращении применения минеральных удобрений и пестицидов, что даёт высокое качество сельхозпродукции, уменьшение загрязнения окружающей среды, сохранение и повышение почвенного плодородия, производство экологически чистой сельхозпродукции; 
3) восстановление техногенных ландшафтов, рекультивация почвенного плодородного слоя нарушенных почв; 
4) проведение комплекса мер по предотвращению экзогенных процессов, возникновения и развития очагов деградации и эрозии почв, по закреплению оврагов;
5) специальные мелиорации, окультуривание в соответствии с намеченным целевым использованием неиспользуемых и бросовых земель.
Улучшение и благоустройство природных водоёмов:
1) санитарная очистка водоемов от растительных и техногенных отходов, благоустройство их ПЗП и береговых зон;
2) углубление и упорядочение русел, обеспечение проточности водоёмов; 
3) улучшение рекреационных свойств природных водоемов, расширение сети мест рекреации;
4) устройство пляжей, других организованных мест отдыха в местах массового отдыха населения на природных водоемах.
Рациональное использование лесных ресурсов, улучшение средообразующих и рекреационных свойств лесов: 
1. Основное лесопользование и ведение лесного хозяйства:
- проведение лесоустройства фондовых лесонасаждений;
- заготовка древесины, проведение рубок, возобновления и закладки новых лесных участков согласно материалам лесоустройства;
- внедрение безотходных технологий заготовки и переработки лесного сырья в лесной зоне МО;  
- плановый комплекс мер по предотвращению пожароопасности в лесах и улучшению их санитарного состояния;
2. Побочное лесопользование: 
- выращивание продукции растениеводства на нелесных землях;
- сенокошение  и выпас домашнего скота;
-  заготовка побочной лесной продукции (живицы, сока, желудей и др.);
- охотничье хозяйство, пчеловодство.
3. Пользование лесными угодьями  в рекреационных целях:
 - обеспечение сохранности существующих рекреационных зон, 
- организация новых рекреационных зон: оборудованных в соответствии с пожароопасными и иными требованиями  кемпингов, мест, площадок отдыха населения,  туристических троп и объектов в лесной зоне;
- организация особо охраняемых природных территорий  и объектов. 
Рациональное использование и охрана животного мира, рыбных запасов, пчеловодство:
1)  рыболовство в природных водоемах.
Создание единого природно-экологического каркаса: 
1.Обеспечение непрерывности природного пространства путем формирования экологических коридоров из лесных и зеленых насаждений, формирования и упорядочения зеленого фонда поселений:
· с одновременным развитием в буферных открытых и полуоткрытых лесных ландшафтов ареалов отдыха населения;
· озеленение вновь формируемых общественных зон, формирование новых мест отдыха;
· развитие примагистральных насаждений для минимизации воздействия автотранспортного потока на жилые зоны;
· реабилитация и озеленение территорий промышленных и коммунально-складских зон  и их санитарно-защитных зон;
· улучшение условий естественного дренажа территории за счет сохранения полосных насаждений вдоль естественных малых водотоков территории населенных пунктов; 
2. Сохранение уникальных исторических ландшафтов, объектов культурно-исторического наследия в населенных пунктах, народных промыслов и ремесел.
Основные ограничения и возможности использования природного потенциала МО представлены ниже в таблице:

Таблица 3.8.2.1
	№№
п/п
	Располагаемые ресурсы
	Ограничения в использовании ресурсов
	Возможности использования ресурсов

	Природно-рекреационный потенциал

	1.


2.





3.
	Природные ресурсы (лес, реки, озера, родники)

Ресурсы рекреации. Туристический потенциал (возможен приток средств за счет развития туризма и рационального использования природных ресурсов)

Возможности для развития экотуризма, сельского туризма
	Нехватка мест размещения (гостиниц)

Отсутствие опыта работы в сфере туризма

Слабая рекламная деятельность туристического продукта

Отсутствие пропаганды туризма
	Развитие туризма, эко- и агротуризма, как отрасли

Организация ухода за ландшафтами и ценными природными комплексами на местном уровне

	Историко-культурный потенциал

	4.
	Насыщенность территории памятниками истории, архитектуры и культуры
	Отдельные памятники находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в реставрации или  реконструкции 
	Восстановление и открытие памятников архитектуры
Развитие туризма 
Развитие кустарных промыслов




Мероприятия по сохранению, рациональному использованию, популяризации особо  охраняемых природных территорий:
Организация новых особо охраняемых природных территорий относится в основном к лесным угодьям  Возрожденческого МО (п. 3.8.2, п.п.Рациональное использование лесных ресурсов, улучшение средообразующих и рекреационных свойств лесов). 
Мероприятия по сохранению, рациональному использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия:
 1) оформление охранных обязательств с собственниками (пользователями) организованных объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования;
2) проведение работ по формированию в рамках переданных полномочий перечня объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального образования;
3) разработка нормативной правовой базы муниципального образования в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;
4) проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия, находящихся в собственности (пользовании) муниципального образования;
5) разработка и утверждение перечня мероприятий по приспособлению и эффективному использованию объектов культурного наследия.
Необходимо обеспечить разработку (на последующих стадиях проектирования) проектов границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории муниципального образования, в соответствии с нормами Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
В соответствии с вышеуказанными нормативно-правовыми актами для объектов культурно-исторического наследия устанавливаются границы территории их распространения с определением режимов использования земель;
- выявление новых объектов историко-культурного наследия на территории МО Хвалынского МР;
- подготовка проектов охранных зон объектов культурного наследия и постановка границ охранных зон на кадастровый учет;
- восстановление и реконструкция объектов историко-культурного наследия на территории МО с определением этапности выполнения, объёмов выполнения по расчётным периодам и необходимого объёма финансирования каждого этапа;
- проектирование новых транспортных коммуникаций, соединяющих районные центры между собой и с объектами культурного наследия, с организацией подъездов к значимым памятникам архитектуры, которые ранее были недоступны или мало доступны;
- активизация включения элементов историко-культурного потенциала в различные сферы функционирования территории района: в расселение, культуру и, прежде всего, в охрану историко-культурного наследия, его использование с получением средств на мероприятия по его сохранению, в основном, в сфере рекреации и туризма;
- расширение сферы деятельности краеведческого музея за счет устройства наряду с постоянной выставкой, выставок из других районных музеев на основе взаимного обмена, организации передвижных выставок, информационно-пропагандистской работы в сфере культуры;
- формирование различных туристических маршрутов с указанием целевого назначения, определением объёмов строительства каждого расчётного этапа.
Мероприятия по упорядочению и развитию туризма с привлечением объектов природно-заповедного фонда и культурно-исторического наследия:
1. Благоустройство существующих зон и объектов отдыха.
2. Организация центров комплексного туризма: 
- сельский туризм, агротуризм (открытие частных сельских пансионов, отдых на фермах);
- зеленый туризм (организация экологических лагерей, экологические маршруты);
- активный туризм (велосипедные маршруты, катание на лошадях);
- изучение и пропаганда охраны редких и исчезающих (заказных) видов животных;
- сбор ягод, грибов;
- организация и пропаганда народных промыслов:  резьба по мягкому дереву,  изготовление сувениров,  плетение корзин из бересты.
3. Организация мест отдыха для рыболовов и организация рыбной ловли.
Геологическое изучение и рациональное использование местных минеральных ресурсов, запасов нерудных полезных ископаемых:
На территории Возрожденческого МО находится Элеваторное месторождение четвертичных суглинков, расположеное в 25 км	севернее г. Хвалынска,	между пос. Возрождения	и ж.-д. ст. Возрождение. Мощность отложений — 6 м. Промышленные запасы по категории С2 — 4080 тыс. м3. Месторождение не разрабатываемое.
Организация комплексной системы экологического мониторинга:
Организация наблюдений за состоянием атмосферы, водных ресурсов, почвенного покрова, зеленых насаждений. При этом должны учитываться и графически быть нанесены зоны с особыми условиями использования территорий: 
1) санитарно-защитные зоны;
2) санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
3) водоохранные зоны;
4) зоны охраны источников питьевого водоснабжения;
5) зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
6) зоны охраны объектов историко-культурного наследия.
7) особо охраняемые природные территории и объекты, и их охранные зоны.
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Система и схема водоснабжения
В разделе «Водоснабжение и водоотведение» в составе Генерального плана разработаны мероприятия по развитию систем инженерного оборудования поселения, направленные на комплексное инженерное обеспечение населённых пунктов, модернизацию и реконструкцию устаревших инженерных коммуникаций и головных источников, внедрение политики ресурсосбережения.
Проектные решения
Потребление воды в жилом секторе всегда было высоким, существующая система водоснабжения, в силу объективных причин, не стимулирует потребителей питьевой воды к более рациональному ее использованию. Сегодня жители оплачивают фиксированный объем воды, независимо от фактически потребляемого.
При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, установка водомеров и др., возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.
Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.
В настоящем проекте рассматривается развитие систем водоснабжения и водоотведения в зависимости от норм расхода воды, принимаемым в соответствии с нормами СНиП 2.04.02-84. В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.
Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимается равным: Ксут.min=0,8; Ксут.max=1,2.
Расходы воды для нужд наружного пожаротушения МО принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84. На расчетный срок принято: 1 пожар по 10 л/с. Расход воды на внутреннее пожаротушение 10 л/с. Трехчасовой пожарный запас составляет: (10+10) * 3,6 * 3 = 216 м3.
Пополнение пожарных запасов предусматривается за счет сокращения расхода воды на другие нужды.
Таблица 3.9.1.1.1
Суммарные расходы воды питьевого качества
	Наименование
потребителей
	Расчетный срок

	
	Среднесуточный расход воды, м3/сут.
	Maксимально суточный                       расход воды, м3/сут.

	Население 2800 человек 
	364,0
	428,1

	Прочие расходы 10%
	36.4
	42.8

	Поливочные нужды
	532,0
	532,0

	ИТОГО:
	932,4
	1002,9
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Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения, предусматриваются зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, которые включают три пояса (СанПиН 2.1.4.1110-02):
I - пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору. 
II, III - пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах 2, 3 поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока.
Система и схема водоснабжения
Общий расход питьевой воды для на расчетный срок составит 1002,9 м3/сут и будет обеспечиваться от существующих водозаборов.
Для обеспечения качественной питьевой водой в дальнейшем  необходимо запланировать строительство систем водоподготовки из поверхностных источников на	основе обеззараживающих установок	«АКВАХЛОР - 100» и «АКВАХЛОР-50».
Схема водоснабжения сохраняется существующая, с развитием, реконструкцией и строительством сетей и сооружений водопровода.
Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода.
Водопроводная сеть в населённых пунктах МО проектируется кольцевой, с установкой на ней пожарных гидрантов.
В системе водоснабжения МО должен быть выполнен комплекс мероприятий по реконструкции водопроводных сетей, замене арматуры и санитарно-технического оборудования, установка водомеров, внедрены мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению. 
Проведение такого комплекса мероприятий может дать снижение водопотребления на 20-30%. 
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Проектные решения
Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления. На основании СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления, приведенным в разделе «Водоснабжение» с учетом понижающего коэффициента для в сельских населенных пунктов (поселки и села) –0,6.
Неучтенные расходы стоков и прочие расходы приняты в размере 5% от расхода воды на нужды населения.
Проектные расходы хозяйственно-бытовых стоков на расчетный срок строительства представлены в нижеследующей таблице. Расходы стоков от промышленных предприятий приняты по данным о существующем водоотведении с ростом на 10% на расчетный срок.
Таблица 3.9.1.3.1
Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков
	Наименование
потребителей
	Расчетный срок

	
	Среднесуточный                 расход стоков, м3/сут.
	Maксимально суточный расход стоков,  м3/сут.

	Население 2800 человек 
	364,0
	428,1

	Прочие расходы 5%
	18,2
	21,4

	ИТОГО:
	382,2
	449,5



Система и схема канализации
Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки.
Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.
Проектом предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации  в населённых пунктах МО.
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Перспективное развитие системы газоснабжения МО следует предусматривать природным газом с использованием существующих газопроводов высокого давления с установкой газорегуляторных пунктов.              
              Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них, а также строительство новых.

Газоснабжение на перспективу представлено в таблице 3.9.2.1

Таблица 3.9.2.1
Расход природного газа населением
	Расчетный градо-строительный  район №
	Численность населения, 
чел.
	Площадь жилого
фонда, тыс.м2
	
Расчетный часовой расход газа, м3/час

	Возрождение
	2800
	98.0
	1176
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Сельские населённые пункты, расположенные на территории МО,  застроены,  в основном, одноэтажными жилыми домами с печным отоплением. 
В п. Возрождение имеется несколько многоквартирных жилых домов. 
           Потребители сельскохозяйственного производства и капитальные здания жилой и общественной застройки населённых пунктов будут  обеспечиваться от встроенных, пристроенных  и отдельно-стоящих котельных, оборудованных котлами небольшой мощности.
Покрытие нагрузки на перспективу может быть обеспечено за счет существующих теплоисточников, с учетом их модернизации. Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов, энергосберегающих технологий и приборов учета в расчетный срок позволит сократить потребление тепла на 10-15% (10-15 Гкал/час) от существующего. В данном случае увеличения мощности котельных  потребуется наполовину меньше.
[bookmark: _Toc244407718][bookmark: _Toc244410185][bookmark: _Toc244411189][bookmark: _Toc325524110]3.9.4 Электроснабжение
На территории МО предполагается развитие электрических сетей  в связи со строительством новых кварталов. Прокладку кабелей согласовать с ведомственными организациями во время строительства.
Предлагаемая схема электроснабжения обеспечивает надежное питание всех потребителей электроэнергией в соответствии с их категорийностью, классифицируемой «Правилами устройств электроустановок».
Существующие трансформаторные подстанции и воздушные линии 10 кВ. находящиеся на территории застройки демонтируются.
[bookmark: _Toc244675248][bookmark: _Toc325524111]3.9.5 Связь
Предполагаемое жилищное строительство потребует дополнительного строительства кабельных линий и расширения мощностей АТС. В составе проектов планировки новых и реконструируемых кварталов, в основном, во встроено-пристроенных помещениях необходимо предусматривать размещение организаций по оказанию услуг электросвязи и почтовой связи.
Предлагается способствовать дальнейшему расширению сети объектов, обеспечивающих стабильный доступ населения населённых пунктов к стационарной и мобильной связи и другим телекоммуникационным услугам.
Количество абонентов стационарной проводной связи к 2016 году может вырасти на 10-25%.

[bookmark: _Toc244407719][bookmark: _Toc244410186][bookmark: _Toc244411190][bookmark: _Toc325524112]3.10 Инженерная подготовка территории МО
[bookmark: _Toc244407720][bookmark: _Toc244410187][bookmark: _Toc244411191][bookmark: _Toc325524113]3.10.1 Вертикальная планировка
Отвод дождевых и талых вод с проезжей части улиц и прилегающей к ним территории населенных пунктов МО намечается осуществить сетью закрытых водостоков, а в районе малоэтажной застройки населенных пунктов МО открытыми водостоками, канавами и лотками, со сбросом воды  на рельеф.
Канавы проектируются трапецеидального поперечного профиля, ширина канав по дну 0,4 м, заложение откосов 1:1,5. На улицах с продольным уклоном выше 0,030 в населенных пунктах муниципального образования проектируется частичное укрепление дна и откосов канав тощим бетоном. Перепуск воды в канавах на переходах через улицы населенных пунктов муниципального образования осуществляется железобетонными водопропускными трубами Ø 500 мм.
[bookmark: _Toc325524114]3.10.2 Понижение уровня грунтовых вод
Понижение уровня грунтовых вод, незаболачиваемость территории населенных пунктов муниципального образования обеспечивается системами дренажа, поверхностного водоотвода, озеленения.
[bookmark: _Toc325524115]3.10.3 Мероприятия по защите поселения от затопления
Предлагается при разработке генеральных планов поселений для каждого крупного населенного пункта предусмотреть соответствующую систему ливневой канализации. 
Защита территории от подтопления
Техногенное подтопление территории, общий и локальный подъем уровня грунтовых вод является серьезной проблемой для поселений района. Значительная часть территорий с позиции проектирования мероприятий по инженерной защите характеризуется как подтапливаемая и, частично, как потенциально подтапливаемая.
В районе отмечена тенденция к повышению уровня грунтовых вод. Причины подъема уровня грунтовых вод следующие:
· утечки из водонесущих коммуникаций вследствие: недостаточно высокого качества труб, строительно-монтажных и ремонтных работ. Повышенная влажность грунтов вызывает интенсивную коррозию металлических труб и досрочный выход из эксплуатации. При наличии агрессивных к бетону грунтовых вод то же происходит и с железобетонными и асбестоцементными трубами;
· отсутствие ливневой канализации;
· препятствующие оттоку грунтовых вод в сторону естественных водосборных бассейнов фундаменты и уплотненный грунт под фундаментами;
· изменение путей поверхностного стока атмосферных вод (засыпка балок, ранее являвшихся естественными водосборами с территории района);
· отсутствие дренажей.
Подъем грунтовых вод вызывает негативное комплексное влияние на систему «здание – грунтовый массив – урбанизированная среда», приводит к изменению физико-механических свойств грунтов в массиве основания, изменению физико-механических характеристик строительных материалов подземной части зданий и сооружений, к нарушению эксплуатационной пригодности помещений подвалов, цокольных этажей. Общим следствием подтопления  территорий поселений является деформация зданий, сооружений (изменение напряженно-деформированного состояния основания), инженерных коммуникаций, развитие аварийных ситуаций, выход из строя сооружений и их фрагментов. Перечисленные действия вызывают в свою очередь дальнейшие негативные проявления, т.е. создается устойчивая прогрессирующая цепочка отношений в инфраструктуре населенных пунктов.
Предложенные мероприятия по предупреждению подъема уровней грунтовых вод предусматривают устройство различных типов дренажа (прежде всего горизонтального). Предлагается применения различных видов дренажа в зависимости от уровня залегания грунтовых вод и иных характеристик.
Для предотвращения отрицательного воздействия подтопления и его последствий на территории предусматривается комплекс инженерных мероприятий, включающих решение сложных и взаимосвязанных геотехнических и градостроительных задач.
В сложных инженерно-геологических условиях поселений защита от подтопления должна решаться комплексно с помощью профилактических и радикальных методов. Профилактические методы, предусматривающие организационные и инженерные мероприятия сводятся к организации рельефа территории и отведения поверхностного стока, надежной эксплуатации инженерных коммуникаций, защитной изоляции зданий и сооружений, созданию биодренажа для использования транспортирующей способности древесных насаждений с целью понижения уровня грунтовых вод. 
Таблица 3.10.3.1
Рекомендуемые типы дренажа
	Вид застройки
	Инженерно-гидрогеологические условия
	Системы дренажа
	Преимущества, особенности

	Новое строительство

	Малоэтажная застройка
	Разнородная толща грунтов
	Горизонтальный беструбчатый открытого и закры-того типа (гравийная канавка с геосинте-тической прослойкой)
	Простота устройства и эксплуатации

	Малоэтажная застройка повышенной комфортности
	Разнородная толща грунтов
	Горизонтальный дренаж. Беструбчатые линейные модульные элементы
	Многовариантность типоразмеров линейных элементов, могут изготавливаться из полимербетона, повышенные эстетические характеристики

	Реконструкция территории

	Малоэтажная застройка
	Глинистые, суглинистые грунты, слоистое строение водоносных слоев
	Горизонтальный дренаж открытого и закрытого типа. Беструбчатые линейные модульные элементы (дренажно-дождевые), в т.ч. с применением геосинтетических материалов
	Простота устройства и эксплуатации


Подтопленные территории (с глубиной залегания подземных вод 2-4 м от поверхности) являются, в основном, застроенными, поэтому для водопонижения применяют местные дренажи. Местные дренажи прокладывают вдоль защищаемых сооружений. В глинистых, суглинистых и других грунтах с малой водоотдачей рационально предусматривать местные профилактические дренажи (даже при отсутствии наблюдаемых подземных вод), например, под подвалом здания, которое используют для служебных или торгово-развлекательных объектов.
При реконструкции территорий и возведении отдельных зданий на застроенных территориях при слоистом строении водоносного пласта местный дренаж возможно сочетать с систематическим.
Для защиты подземных коллекторов и дорожных одежд предусматривается сопутствующий дренаж. В суглинистых грунтах даже при отсутствии наблюденных подземных вод – для профилактических целей.
В условиях застройки следует прибегать к проектированию нескольких систем дренажа в пределах защищаемой территории, учитывая планировочное решение сложившейся застройки, влияющей на размещение трассы дренажа, и трассировку сетей проектируемой дождевой канализации.
Современные технологии открывают весьма существенные дополнительные возможности при проектировании и устройстве дренажных систем, с помощью которых осуществляется локальная водозащита участка застройки или           объекта. Эти вопросы разрабатываются специализированными организациями. На последующих стадиях проектирования на основе гидрологических расчетов (с учетом дифференцированной оценки качества отдельных участков под тот или иной вид использования). При том, безусловно, необходимо принимать во внимание, что эффективность водопонижения зависит от степени взаимной согласованности решения вопросов отведения поверхностного стока и дренажных вод. Строительство сетей дождевой канализации должно опережать устройство дренажных систем.
Новые технологии предоставляют широкие возможности при решении задач гидротехнического водоотведения (т.е. сочетание дренажной сети, дождевой сети в границах участка застройки и наружной сети дождевой канализации) благодаря применению модульных элементов, современных конструкций и материалов, применяющихся как для строящихся объектов, так и для реконструируемых.
Существующие на территории озера используются в качестве естественных водоприемников и дрен. Предлагается в целях поддержания уровня воды во всех водоемах приблизительно на отметке 9-10 м произвести:
· Углубление и расчистку водоемов;
· Создание проточности озер путем соединения их каналами;
· Для использования озер в декоративно-спортивных целях благоустроить их берега и прибрежные территории;
· Мелкие озера и староречья засыпать и спланировать территорию.
Перечисленные мероприятия обеспечат понижение уровня грунтовых вод на территории района.

[bookmark: _Toc325524116]3.10.4 Ливневая канализация
1. Существующее положение

В настоящее время в МО системы ливневой канализации нет. Поверхностные стоки с жилой территории и промплощадок сбрасываются по рельефу в пониженные места.
2. Проектное решение
Площадь водосбора ливневых вод селитебной территории п. Возрождение составит:
· на расчетный срок – 135 га.
Площадь водосбора ливневых вод промтерриторий (складских территорий) составит:
· на расчетный срок – 50 га.
Согласно аналогам количество ливневых вод составит:
· на расчетный срок – 2700 л/сек.
Поверхностные воды закрытой самотечной системой ливневой канализации собираются в насосную станцию, расположенную в районе прудов.
Затем насосами по напорным водопроводам ливневые стоки поступают на очистные сооружения ливневой канализации в составе: нефтеловушки, 2-х ступенчатые пруды – отстойники, фильтры доочистки.
Расчетная площадь прудов:
· на первую очередь строительства – 1га;
· на расчетный срок – 3га.
Общая площадь очистных сооружений составит:
· на первую очередь строительства – 2га;
· на расчетный срок – 3га.
После очистки стоки по сбросному коллектору сбрасываются в реку Терешка.

[bookmark: _Toc244407721][bookmark: _Toc244410188][bookmark: _Toc244411192][bookmark: _Toc325524117]3.11 Благоустройство территории
В расчётный срок  работы по благоустройству предлагается выполнять в соответствии  с проектными решениями генерального плана, проектами планировки и разработанными и утверждёнными на территории поселения среднесрочными концепцией и программой благоустройства и озеленения.
Особое внимание при поведении работ необходимо обратить на согласованность и последовательность действий органов власти, поселковых  служб и застройщиков при строительстве и реконструкции зданий и сооружений, дорог, инженерной инфраструктуры и благоустройства для исключения возможности разрушения и демонтажа объектов благоустройства и озеленения при проведении строительных и ремонтных работ.
Генеральным планом предусматриваются мероприятия, как по реконструкции существующих объектов благоустройства, так и по строительству новых объектов с применением качественно новых материалов и технологий.
Предлагается выполнять работы по следующим направлениям:
1. В расчётный срок основным направлением будут выступать работы по реконструкции и ремонту  существующих искусственных покрытий с более широким применением современных материалов и технологий. Необходимо существенно расширить номенклатуру применяемых видов покрытий. Особое внимание следует обратить на рекомендуемые продольные и поперечные уклоны дорог, тротуаров и площадок, наличие водопропускных устройств, обеспечивающих отвод ливневых и паводковых вод.  
2.  Проектом генерального плана в части  благоустройства водоёмов. 
В части благоустройства внутренних водоёмов основные мероприятия предполагается направить на  санитарную очистку и благоустройство прудов, обеспечение проточности водоёмов. 
3.	В расчётный срок необходимо увеличить площадь зелёных насаждений общего пользования в населённых пунктах и выполнить работы по реконструкции и благоустройству территорий лесов  с высадкой необходимого количества деревьев и кустарников.
При реализации мероприятий  по озеленению необходимо существенно расширить видовой состав применяемых растений, адаптированных к местным условиям произрастания.
4. Ежегодно необходимо увеличивать плотность малых архитектурных форм. Особое внимание необходимо обратить на установку малых архитектурных форм в общественно-административных центрах поселения,  в межпоселковом общественном центре, в местах массового скопления людей. Необходимо восполнить недостаток монументально-декоративных произведений искусства на улицах и площадях населённых пунктов, обогатив эстетическое восприятие жилой среды.
5. Основные направления работы органов исполнительной власти города в части улучшения системы освещения населённых пунктов должны быть направлены на энергосбережение и совершенствование  системы освещения. Необходимо добиться нормируемого уровня освещения поселковых улиц и дорог и выстроить соподчинённую систему освещения главных и второстепенных улиц. В расчётный срок  необходимо выполнить мероприятия по реконструкции автоматической системы  освещения, работающей в различных режимах.
Вторым направлением работ по освещению будет освещение объектов социальной сферы и жилых кварталов, в первую очередь, должны быть надлежаще освещены территории с пребыванием детей и подростков.
Отдельное направление  в освещении – это декоративное и архитектурное освещение; предлагается выполнить архитектурное освещение наиболее значимых зданий и объектов: культовых, общественных зданий и ряд других.
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Положение о территориальном планировании
[bookmark: _Toc325524119]Раздел I Цели и задачи территориального планирования

1. Главная цель территориального планирования МО:
Пространственная организация территории муниципального образования в целях обеспечения устойчивого развития территории.
2. Цели территориального планирования:
· Развитие населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования в рамках Хвалынского района;
· Повышение уровня жизни и условий проживания населения;
· Повышение инвестиционной привлекательности территории.
    3. Задачами территориального планирования являются:
· Преодоление планировочной разобщённости отдельных частей муниципального образования;
· Стимулирование средствами территориального планирования и градостроительного зонирования развития муниципального образования в самостоятельное с полноценной социальной инфраструктурой и благоустройством; 
· Привлечение инвестиций на пустующие производственные площадки;
· Оптимизация и дальнейшее развитие сети образовательных учреждений;
· Оптимизация и дальнейшее развитие сети учреждений здравоохранения;
· Новое жилищное строительство и реконструкция жилого фонда;
· Модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктуры;
· Формирование и реконструкция рекреационных территорий;
· Экологическая безопасность, сохранение и рациональное развитие природных ресурсов;
· Сохранение объектов историко-культурного  наследия;
· Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, окружающую среду в рамках полномочий местного самоуправления.
  Цели и задачи территориального планирования реализуются посредством осуществления органами местного самоуправления своих полномочий в виде определения перечня мероприятий по территориальному планированию, принятию плана реализации генерального плана, принятию и реализации муниципальных целевых программ. По проектным решениям генерального плана, осуществление которых выходит за пределы их полномочий, органы местного самоуправления выходят с соответствующей инициативой в органы государственной власти  Саратовской области.

Раздел II Мероприятия по территориальному планированию

Мероприятия по территориальному планированию в составе генерального плана Возрожденческого МО включают в себя:
1. В части учётов интересов Российской Федерации, Саратовской области, муниципального образования «Хвалынский район», сопредельных муниципальных образований:
1.1. Реализация основных решений документов территориального планирования Российской Федерации, федеральных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий МО.
1.2. Реализация основных решений документов территориального планирования Саратовской области, областных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий МО.
1.3. Реализация основных решений документов территориального планирования муниципального образования «Хвалынский  район», муниципальных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий МО.
1.4. Учёт интересов сопредельных муниципальных образований, отражённых в соответствующих документах территориального планирования, и ограничений на использование территорий, распространяющихся на территорию МО.
2. В части оптимизации административного деления территории МО:
2.1. Установление и закрепление административных границ населённых пунктов, входящих в состав Возрожденческого МО в соответствии с отображением на схеме границ земель, территорий и ограничений.
2.2. Проведение мероприятий по инструментальному закреплению границ населённых пунктов, входящих в состав Возрожденческого МО.
3. В части архитектурно-планировочной организации территории МО:
3.1.  Застройка жилыми группами индивидуальных жилых домов на свободных территориях в п.Возрождение; 
3.2. Размещение многофункционального общественного мини-центра (баня, предприятие общественного питания и т.п.); 
3.3. Отведение выделенных территорий под устройство рекреационных зон;
3.4. Устройство коммунально-складских зон в  производственной зоне, использование их под инвестиционные площадки; 
3.5. Расширение производства, развитие фермерских хозяйств;
3.6. Размещение комплекса КРС;
3.7. Строительство мясоперерабатывающего комплекса.
3.8. Строительство предприятия по производству хлебо-булочных изделий.
3.9. Строительство объектов по ремонту техники, закупке техники, минитехники; создание кооперативных (частных)	МТС,	атакже станций	по техническому обслуживанию оборудования животноводческих ферм; агросервисное обслуживание; приобретение списанной техники и ее ремонт.
4. В части модернизации и развития транспортного комплекса:
4.1. Реконструкция и развитие улично-дорожной сети населённых пунктов МО:
4.1.1. Формирование внутрипоселковых транспортных связей между отдельными обособленными частями муниципального образования:
4.1.1.1. Планомерное увеличение протяженности автодорог с твердым покрытием; 
4.1.1.2. Упорядочение улично-дорожной сети в отдельных населённых пунктах, решаемое в комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями;
4.1.1.3. Формирование системы магистралей;
4.1.1.4. Ремонт автодорог.
4.2. Развитие системы общественного транспорта:
4.2.1. Упорядочение автобусных маршрутов для связи с Хвалынском;
5. В части оптимизации и дальнейшего развития сети объектов социальной сферы:
5.1. Реконструкция  объектов здравоохранения:
5.1.1. Реконструкция врачебной амбулатории; 
5.2    Строительство, реконструкция, либо оборудование на имеющейся базе объектов образования:
5.2.1.   Реконструкция  школы;
5.3 Строительство, реконструкция, либо оборудование на имеющейся базе спортивных объектов:
5.3.1. Строительство спортивного центра (ФОКа) и реконструкция стадиона;
5.3.2 Устройство спортивных площадок.
           6.     В части развития социального жилищного строительства:
6.1.   Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства, предусматривающее обязательное размещение объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. 
6.2.   Ликвидация аварийного и ветхого жилья.
7. В части модернизации и развития инженерной инфраструктуры и инженерной подготовки территории муниципального образования:
7.1. Реконструкция существующих сетей с заменой изношенных участков; 
7.2. Постепенный – на  расчётный срок и перспективу, и далее – переход на снабжение питьевой водой на территории МО; 
7.3. Строительство магистральных сетей инженерного обеспечения МО соответственно материалам по обоснованию генерального плана поселения;  
7.4. Организация систем нормативного водоотвода с осваиваемых площадок;
7.5. Приоритетное развитие энергосберегающих технологий при реконструкции и застройке;
7.6. Газификация новых селитебных территорий.
8. В части экологической безопасности, сохранения и рационального развития природных ресурсов:
8.1. Строительство и реконструкция транспортной системы муниципального образования с целью сокращения вредных выбросов в атмосферу и улучшения шумового режима;
8.2. Соблюдение экологических требований при строительстве и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры;
8.3. Сохранение зеленых насаждений, создание на территориях государственного лесного фонда лесопарковых зон;
8.4. Содействие нормативному озеленению санитарно-защитных зон  коммунальных объектов;
8.5. Ликвидация стихийных свалок на территории поселения.
9. В части вопросов благоустройства территории:
9.1.	Реконструкция систем уличного освещения; мероприятия по энергосбережению.
9.2.	Реконструкция и содержание мест захоронения (кладбищ).
9.3.	Обустройство территорий зеленых насаждений общего пользования.
9.4.	Устройство ливневой канализации. 
10.        Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, окружающую среду в рамках полномочий местного самоуправления.
10.1   Организация централизованной системы оповещения населения для нужд ГО и ЧС до 2012г.
10.2.  Доведение до нормативного количества единиц пожарной техники в соответствии с нормами НПБ.
   11.		      В части сопровождения реализации генерального плана Возрожденческого МО:
11.1   Разработка и утверждение в соответствии с действующим законодательством проекта правил землепользования и застройки МО. Система градостроительного зонирования, вводимая правилами застройки, должна основываться на проектных решениях первой очереди и расчётного срока генерального плана с учётом реализации проектных предложений, данных на перспективу. 
11.2    Правовое сопровождение реализации генерального плана посредством принятия нормативных актов, призванных стимулировать осуществление проектных мероприятий генерального плана.
11.3    Планировочное сопровождение градостроительного освоения территорий – планомерная разработка документации по планировке территорий (проектов планировки, межевания, градостроительных планов земельных участков). 
11.4    Создание системы мониторинга реализации генерального плана с использованием информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.
11.5    Корректировка настоящего генерального плана в период с 2013 по 2038 гг. 
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Предложения, содержащиеся в проекте генерального плана Возрожденческого МО Хвалынского  района Саратовской области, не предполагают изменения существующих границ земель лесного и водного фонда, границ земель особо охраняемых природных территорий, границ земель обороны и безопасности, границ земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации и Саратовской области, границ территорий объектов культурного наследия и границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального и регионального значения. 
Объекты капитального строительства местного значения предлагается размещать на землях Муниципального образования.
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В соответствии со статьёй 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На территории муниципального образования находятся следующие зоны с особыми условиями использования территорий:
1. санитарно-защитные зоны;
1. санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
1. водоохранные зоны;
              4. зоны охраны объектов культурного наследия;
5.зоны охраны источников питьевого водоснабжения;
6.зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения, расположенных  на территории муниципального образования. В настоящее время часть предприятий, имеющих санитарно-защитные зоны, находятся в стадии смены собственника и смены вида производственной деятельности. Новые промышленные, агропромышленные и коммунальные предприятия предлагается размещать на свободных и реконструируемых территориях промышленных  и коммунально-складских зон.
Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов (до 100м). Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.
Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ). На территории муниципального образования отображены водоохранные зоны оврага Поперечный,  в соответствии с положением ст. 65 Водного кодекса РФ. Границы прибрежных защитных полос также отображены,  в соответствии с документацией об их установлении. 
В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.
Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
Зоны охраны объектов историко-культурного наследия на схемах генерального плана не нанесены, так как Администрация МО не располагает проектом охранных зон объектов историко-культурного наследия. Необходима разработка данного вида проекта.
Зоны охраны источников питьевого водоснабжения установлены в соответствии с требованиями СанПиН, на схеме показаны зоны санитарной охраны второго пояса подземных источников питьевого водоснабжения (скважин), используемых для питьевого водоснабжения.
На территории первого пояса зоны санитарной охраны выполняются специальные мероприятия по благоустройству территории и предотвращению её загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. Ввиду того, что почти вся территория первых поясов охраны расположена в пределах самих водозаборных сооружений, здесь не приводится описание этих мероприятий.
На территории второго пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения выполняются специальные мероприятия по благоустройству, не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка и реконструкция леса главного пользования.
Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера выделены на основе данных паспорта безопасности Хвалынского района.
 На территории муниципального образования имеются зоны, подверженные техногенным ЧС. Среди них наиболее значительные:
1. зона аварии на автомобильном транспорте;
1. аварии на котельных:
1. аварии на ЛЭП.
Сведения о наличии на территории муниципального образования иных зон с особыми условиями использования территории отсутствуют.
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